DZIENNIK KONSERWACJI URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
§ 7 ust. 2 i § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 30 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176)
1. Urządzenie
	Rodzaj UTB
np. wózek z wysięgnikiem, podest ruchomy przejezdny, żuraw wieżowy
	
	Producent, typ
	

	Numer fabryczny
	
	Numer ewidencyjny UDT
	

	Rok budowy
	
	Udźwig / parametry
	

	Termin przeglądu konserwacyjnego
z instrukcji eksploatacji albo zał. nr 2 do rozp.
	
	Miejsce eksploatacji
budowa, adres
	



2. Eksploatujący i konserwujący
	Eksploatujący
firma, adres, osoba odpowiedzialna
	
	Data założenia dziennika
	

	Konserwujący
imię i nazwisko / firma
	
	Nr zaświadczenia kwalifikacyjnego konserwującego, ważne do
	



Eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji oddzielnie dla każdego UTB; dziennik prowadzi konserwujący i może on mieć formę elektroniczną (§ 7 ust. 1–3).
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych (zał. nr 2, gdy instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej)
	Urządzenie
	Termin

	Żurawie wieżowe, samojezdne, przewoźne szybkomontujące, szynowe: co 30 dni
	

	Żurawie przenośne (np. HDS), przewoźne inne, stacjonarne: co 60 dni
	

	Podesty ruchome przejezdne, wiszące, masztowe: co 30 dni
	

	Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe: co 30 dni
	

	Wyciągi towarowe: co 90 dni
	

	Wózki podnośnikowe z wysięgnikiem, z osobą podnoszoną, podestowe lub z siedziskiem: co 30 dni
	



4. Pomiary elektryczne (§ 6)
	Data
	Rodzaj pomiaru: izolacja / uziemienia / ochrona przeciwporażeniowa
	Wynik
	Wykonał, nr uprawnień
	Podpis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu, służących do przemieszczania osób i w innych warunkach z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a pomiary wykonuje się nie rzadziej niż raz w roku, dla pozostałych raz na dwa lata, a także po zmianach w instalacji i przy pogorszeniu stanu izolacji lub uziemień (§ 6 ust. 1 i 2). Wykonanie pomiarów odnotowuje się w dzienniku konserwacji (§ 6 ust. 3).


5. Wpisy konserwującego (§ 9 ust. 1 pkt 5)
	Data
	Licznik mth / cykle
	Rodzaj: przegląd / roczny / usterka
	Zakres i wynik
	Konserwujący, nr zaświadczenia
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Przegląd konserwacyjny obejmuje w szczególności stan mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych oraz prawidłowość obsługi (§ 9 ust. 1 pkt 2). Nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej, przegląda się konstrukcję nośną, tor jezdny i instalację ochrony przeciwporażeniowej (§ 9 ust. 1 pkt 3).
6. Wyłączenie z eksploatacji (§ 9 ust. 1 pkt 6)
	Data
	Nieprawidłowość
	Powiadomiono eksploatującego (kto, kiedy)
	Ponowne dopuszczenie: data, podpis
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