INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRAC TRANSPORTOWYCH
§ 2 pkt 4 i § 5 rozporządzenia o wózkach jezdniowych (Dz.U. 2020 poz. 852), § 2 pkt 6 i § 5 rozporządzenia o żurawiach wieżowych (Dz.U. 2018 poz. 2147)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / obowiązuje od
	



1. Budowa i organizator pracy
	Budowa
nazwa, adres
	
	Organizator pracy
firma, adres
	

	Kierujący pracami transportowymi
imię, nazwisko, telefon
	
	Zastępca
imię, nazwisko, telefon
	

	Opracował
imię, nazwisko, funkcja, data
	
	Zatwierdził
imię, nazwisko, funkcja, data
	



2. Urządzenia transportowe na budowie
	Urządzenie
	Typ / nr ewidencyjny / nr UDT
	Udźwig
	Firma (właściciel)
	Operator

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



☐	wózki jezdniowe podnośnikowe
☐	ładowarki teleskopowe
☐	żuraw wieżowy / szybkomontujący
☐	HDS i żurawie dostawców (rozładunek)
☐	dźwig budowlany towarowy, wyciągi
3. Osoby i zadania
	Funkcja
	Zadania i obowiązki
	Wyróżnik na budowie

	Kierujący transportem
	
	

	Operator wózka / ładowarki
	
	

	Operator żurawia
	
	

	Sygnalista
	
	

	Hakowy
	
	

	Odbierający ładunek
	
	



Jedna osoba nie może jednocześnie wykonywać czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego (§ 6 rozp. o żurawiach wieżowych). Sygnalista i hakowy noszą odzież lub wyposażenie widoczne z kabiny i odróżniające ich od innych pracowników (§ 10).


4. Trasy i dopuszczalne prędkości (§ 8 ust. 1 rozp. o wózkach)
	Odcinek trasy
	Prędkość max
	Szerokość / nachylenie
	Uwagi (ruch pieszy, widoczność)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Drogi dla wózków bezszynowych: nachylenie najwyżej 5% (§ 14 rozp. o robotach budowlanych). Organizator pracy zapobiega wtargnięciu osób na teren pracy wózków, a gdy to niemożliwe, stosuje inne środki ochrony (§ 8 ust. 2 i 3). Plan placu z trasami dołącz jako załącznik.
5. Miejsca rozładunku, składowania i strefy niebezpieczne
	Miejsce
	Urządzenie
	Strefa niebezpieczna / oznakowanie
	Odpowiada

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



☐	ładunku nie przenosi się nad ludźmi ani nad kabiną z kierowcą; kierowca opuszcza kabinę (§ 29 i 92 rozp. o robotach budowlanych)
☐	ładunek przenoszony żurawiem przemieszcza się poziomo co najmniej 1 m nad przeszkodami (§ 91)
☐	odległości od napowietrznych linii energetycznych według § 55 rozp. o robotach budowlanych
☐	przy żurawiu wieżowym: praca w warunkach kolizyjnych i ładunek kilkoma żurawiami tylko według osobnych instrukcji (§ 16 i 17)
6. Ładunki i prace szczególne
	Ładunek / praca
	Zagrożenie
	Nadzór / pisemne polecenie

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Prace wózkiem stwarzające szczególne zagrożenie wykonuje się na pisemne polecenie z numerem, osobami odpowiedzialnymi, zakresem i miejscem, środkami ochrony i terminem; polecenie przechowuje się co najmniej 3 miesiące (§ 6 rozp. o wózkach). Organizator pracy zapewnia nadzór nad transportem ładunków mogących stwarzać zagrożenie (§ 14).


7. Koordynacja z innymi pracodawcami i dostawcami
	Zasady wjazdu dostaw, zgłaszania HDS dostawcy, łączności z kierującym transportem (art. 208 KP)

	

	

	



8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
	Sytuacja
	Co robią osoby przy transporcie

	Wypadek osoby
	

	Przechył lub przewrócenie urządzenia
	

	Ładunek zawieszony, awaria
	

	Silny wiatr, burza
	



	Numer alarmowy
	
	Kierujący transportem
telefon
	

	Apteczka, gaśnica
gdzie są
	
	Punkt zbiórki
gdzie
	



9. Zmiany instrukcji (zmiana warunków w miejscu transportu, § 5 ust. 2 rozp. o wózkach)
	Data
	Zakres zmiany
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Karta podpisów
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Firma
	Funkcja
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego lub żurawia, z uwzględnieniem warunków w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą być narażone (§ 2 pkt 4 rozp. o wózkach, § 2 pkt 6 rozp. o żurawiach wieżowych). Operator wózka zapoznaje się z nią przed dopuszczeniem do pracy (§ 5 ust. 1 pkt 3 rozp. o wózkach), a pracodawca udostępnia ją operatorowi żurawia, sygnaliście i hakowemu (§ 5 ust. 1 pkt 1 rozp. o żurawiach wieżowych).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




