INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
agregat prądotwórczy: producent, typ, moc, napęd, układ sieci
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	porażenie prądem przy uszkodzonych przewodach albo niewłaściwym podłączeniu
☐	zatrucie spalinami w pomieszczeniach i wykopach
☐	pożar przy tankowaniu i rozlaniu paliwa
☐	hałas
☐	oparzenie o tłumik i gorące elementy
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	obuwie ochronne
☐	ochronniki słuchu
☐	rękawice ochronne przy tankowaniu


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	ustaw agregat na stabilnym podłożu, na zewnątrz, z dala od wlotów powietrza, okien i wykopów
☐	sprawdź przewody i wtyki: bez uszkodzeń izolacji, przewody zabezpieczone przed uszkodzeniem (§ 57 rozp., Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
☐	sprawdź poziom paliwa i oleju przy wyłączonym i zimnym silniku
☐	sprawdź, czy agregat po przemieszczeniu albo przestoju ponad miesiąc przeszedł kontrolę (§ 58)
☐	gaśnica w zasięgu
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	podłączenia, zmiany w instalacji i naprawy wykonuje tylko osoba z uprawnieniami (§ 54)
☐	włączaj odbiorniki stopniowo, nie przekraczaj mocy znamionowej
☐	rozdzielnica zamknięta przed osobami nieupoważnionymi, nie dalej niż 50 m od odbiorników (§ 56)
☐	nie dotykaj agregatu i przewodów mokrymi rękami, chroń agregat przed deszczem według instrukcji producenta
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz odbiorniki, potem agregat
☐	tankuj dopiero po ostygnięciu silnika
☐	zabezpiecz agregat przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione i zgłoś usterki
7. Zakazy
☐	praca agregatu w pomieszczeniu lub wykopie
☐	tankowanie przy pracującym albo gorącym silniku
☐	samodzielne przerabianie połączeń i podłączanie do instalacji budynku
☐	używanie uszkodzonych przewodów


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Porażenie prądem
	

	Objawy zatrucia spalinami
	

	Pożar agregatu lub paliwa
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




