INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: AGREGAT TYNKARSKI
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
agregat tynkarski: producent, typ (mieszalnik z pompą ślimakową), zasilanie 230/400 V, ciśnienie robocze, długość i średnica węża
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	uderzenie zaprawą albo końcówką węża przy rozłączaniu pod ciśnieniem
☐	rozerwanie węża albo złącza, wyrzut zaprawy w oczy
☐	pochwycenie dłoni przez mieszadło albo ślimak
☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie, w wilgoci
☐	kontakt skóry i oczu z cementem i wapnem, pył przy zasypie
☐	upadek z rusztowania przy szarpnięciu węża
☐	dźwiganie worków z suchą mieszanką, hałas
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	okulary albo gogle ochronne, przy dyszy osłona twarzy
☐	rękawice odporne na zaprawę, odzież z długim rękawem, obuwie ochronne
☐	półmaska przeciwpyłowa przy zasypie suchej mieszanki


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	poznaj DTR agregatu (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	ustaw agregat stabilnie, z dala od krawędzi wykopu i dróg przejazdu
☐	podłącz do rozdzielnicy budowlanej nie dalej niż 50 m (§ 56 ust. 2); podłączenia robi osoba z uprawnieniami (§ 54)
☐	sprawdź test wyłącznika różnicowoprądowego (§ 59 ust. 1) i przewód zasilający (§ 57 ust. 2)
☐	sprawdź kratkę zasypową, osłony i wyłącznik awaryjny (§ 15 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	obejrzyj wąż, złączki, uszczelki i manometr; uszkodzonych nie używaj (§ 74)
☐	ustal sygnały między dyszą a operatorem (§ 100)
☐	wynik sprawdzenia wpisz do dokumentacji maszyny, jeśli jest prowadzona (§ 70)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	nie przekraczaj ciśnienia dopuszczalnego z DTR (§ 101 ust. 5)
☐	nie chodź po wężu i nie przejeżdżaj po nim (§ 101 ust. 1)
☐	przed rozłączeniem, przeniesieniem i przedłużeniem węża wyłącz agregat i zredukuj ciśnienie do zera (§ 101 ust. 2)
☐	przy rozłączaniu i czyszczeniu używaj okularów i rękawic (§ 101 ust. 4)
☐	wąż na rusztowaniu prowadź i mocuj tak, żeby nie ściągał z pomostu; powyżej 1 m pracuj z rusztowania (§ 188 ust. 1)
☐	nie wkładaj rąk ani narzędzi do mieszalnika w ruchu
☐	przy uszkodzeniu zatrzymaj agregat i odłącz zasilanie (§ 67)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zredukuj ciśnienie, wyłącz i odłącz zasilanie
☐	umyj wąż, pompę i mieszalnik według DTR, na postoju maszyny (§ 17 ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	zabezpiecz agregat przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp. z 20.09.2001)
☐	zgłoś usterki węża, złączy i przewodów
7. Zakazy
☐	przepychanie zatkanego węża od strony wylotu (§ 101 ust. 3)
☐	rozłączanie węża pod ciśnieniem (§ 101 ust. 2)
☐	praca bez kratki zasypowej i osłon, przeróbki agregatu (§ 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozp. z 20.09.2001)
☐	naprawy i czyszczenie mieszalnika w ruchu (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)
☐	tynkowanie z drabiny przystawnej (§ 189)
☐	używanie uszkodzonych węży i przewodów (§ 74 ust. 2)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Zatkanie węża, wzrost ciśnienia
	

	Rozerwanie węża lub złącza
	

	Pochwycenie przez mieszadło
	

	Zaprawa w oku, porażenie prądem
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Agregat tynkarski: § 1, 2, 5, 9 ust. 1 i 23 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583; agregatów tynkarskich nie ma w zał. nr 1 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461); § 13 ust. 4, § 15, § 17 ust. 1 i § 18 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 67, 70, 72, 74, 100, 101, 188 i 189 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




