INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: BETONIARKA
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
betoniarka wolnospadowa albo z koszem zasypowym: producent, typ, pojemność
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	pochwycenie przez obracający się bęben, wieniec zębaty albo pasek
☐	porażenie prądem
☐	kontakt skóry i oczu z cementem, mokrym betonem i zaprawą
☐	pył cementu przy wsypywaniu
☐	uderzenie przez podnoszony kosz zasypowy
☐	przewrócenie maszyny i dźwiganie worków
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	rękawice odporne na cement i wilgoć
☐	okulary ochronne
☐	ochrona dróg oddechowych przy wsypywaniu cementu
☐	obuwie ochronne; odzież zakrywająca ręce i nogi
☐	ochronniki słuchu, jeśli wynika to z oceny ryzyka


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	ustaw betoniarkę na równym, utwardzonym podłożu i zablokuj koła
☐	sprawdź osłony wieńca zębatego, przekładni i paska
☐	zasilaj betoniarkę z rozdzielnicy budowlanej; obejrzyj przewód, wtyczkę i wyłącznik
☐	sprawdź, czy bęben obraca się bez zacięć i czy hamulec bębna działa, jeśli jest
☐	przygotuj materiały tak, żeby nie dźwigać worków nad głową
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	nie wkładaj do obracającego się bębna rąk, łopaty ani innych narzędzi
☐	wsypuj materiał bez pochylania się nad bębnem
☐	przed podniesieniem i opuszczeniem kosza daj sygnał umowny, np. dźwiękowy (§ 99 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
☐	nie wchodź pod podniesiony kosz i nie pozwól na to innym (§ 99 ust. 2)
☐	nie przekraczaj pojemności bębna podanej przez producenta
☐	nie przestawiaj betoniarki w czasie pracy
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	opróżnij bęben, wyłącz betoniarkę i odłącz zasilanie
☐	myj bęben tylko przy wyłączonej i odłączonej maszynie
☐	zwiń przewód i zabezpiecz betoniarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione
☐	umyj skórę po kontakcie z cementem i zgłoś uszkodzenia maszyny
7. Zakazy
☐	praca bez osłon wieńca i przekładni
☐	czyszczenie lub naprawa bębna w ruchu
☐	przebywanie pod podniesionym koszem
☐	zasilanie przewodem z uszkodzoną izolacją albo z prowizorycznego gniazda


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Pochwycenie przez bęben
	

	Porażenie prądem
	

	Cement w oku
	

	Przewrócenie się betoniarki
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




