INSTRUKCJA BHP: BETONOWANIE Z UŻYCIEM POMPY DO BETONU
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
pompa do betonu (samochodowa albo stacjonarna), pojemniki do betonu: producent, typ
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	uderzenie przez przewód lub końcówkę węża przy ciśnieniu
☐	rozerwanie przewodu i wytrysk mieszanki
☐	przeciążenie i zawalenie deskowania
☐	kontakt skóry i oczu z mieszanką betonową
☐	stoczenie się pojazdu z betonem
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	hełm ochronny
☐	okulary albo osłona twarzy przy rozłączaniu i czyszczeniu przewodu (§ 101 ust. 4)
☐	rękawice odporne na cement i wilgoć
☐	obuwie ochronne, wysokie przy pracy w mieszance


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	uzgodnij z operatorem pompy sposób sygnalizacji między stanowiskiem odbioru a operatorem (§ 100 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
☐	sprawdź, czy punkt zsypu przy dostawie pojazdem ma odbojnice zabezpieczające przed stoczeniem (§ 209)
☐	sprawdź pojemniki do betonu: zabezpieczone przed wylaniem, z łatwo otwieralną klapą (§ 208 ust. 1)
☐	sprawdź z kierownikiem robót, czy deskowanie zostało odebrane
☐	przy domieszkach chemicznych przygotuj roztwór w wydzielonym naczyniu i miejscu, w środkach ochrony (§ 207)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	nie przechodź i nie przejeżdżaj po przewodach z mieszanką (§ 101 ust. 1)
☐	przed przenoszeniem, rozbieraniem albo przedłużaniem przewodów każ wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie do atmosferycznego (§ 101 ust. 2)
☐	przy zatkaniu przewodu nie przepychaj go od strony wylotu (§ 101 ust. 3)
☐	nie zwiększaj ciśnienia ponad dopuszczalne (§ 101 ust. 5)
☐	nie wylewaj mieszanki w deskowanie z wysokości większej niż 1 m; pojemnik opróżniaj stopniowo, żeby nie przeciążyć deskowania (§ 208 ust. 2 i 3)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	po zakończeniu betonowania przewody czyść przy wyłączonej pompie i bez ciśnienia, w okularach i rękawicach
☐	umyj skórę po kontakcie z mieszanką
☐	zgłoś odkształcenia deskowania zauważone w czasie betonowania
7. Zakazy
☐	przechodzenie po przewodach z mieszanką (§ 101 ust. 1)
☐	rozłączanie przewodu pod ciśnieniem
☐	przepychanie zatkanego przewodu od wylotu (§ 101 ust. 3)
☐	wylewanie mieszanki z wysokości ponad 1 m (§ 208 ust. 3)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Zatkanie przewodu
	

	Odkształcenie lub ugięcie deskowania
	

	Mieszanka w oku
	

	Rozerwanie przewodu
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




