INSTRUKCJA BHP: OBSŁUGA BUTLI Z GAZAMI TECHNICZNYMI
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, roboty i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Budowa
adres, obiekt
	
	Miejsce przechowywania butli
magazyn, klatka, kontener; osoba odpowiedzialna
	

	Gazy
tlen, acetylen, propan-butan, argon, mieszanki; liczba butli
	
	Stanowiska
spawacz, dekarz z palnikiem, instalator, obsługa nagrzewnic
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	karty charakterystyki gazów od dostawcy (gazy, data)
☐	instrukcje producenta reduktorów, palników i nagrzewnic (typ)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy robotach
☐	wybuch i pożar przy wycieku gazu palnego albo kontakcie tlenu z tłuszczem
☐	gromadzenie się propanu-butanu w wykopie, piwnicy, studzience (gaz cięższy od powietrza)
☐	przewrócenie się butli, uderzenie butlą, urwanie zaworu
☐	nagrzanie butli przez słońce, płomień, nagrzewnicę albo pożar
☐	odmrożenie skóry gazem płynnym przy wycieku z zaworu
☐	przygniecenie przy rozładunku i przewozie
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	rękawice ochronne, także odporne na zimno przy gazie płynnym
☐	okulary ochronne przy podłączaniu reduktora
☐	obuwie ochronne z podnoskiem
☐	odzież bez śladów oleju i smaru przy pracy z tlenem


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź, czy butla ma ważną cechę dozoru technicznego i czytelne oznakowanie gazu (§ 224 rozp. o robotach budowlanych; § 13 ust. 1 rozp. ppoż.)
☐	przewoź butle wózkiem albo środkiem transportu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i przesunięciem (§ 83), z zamkniętym zaworem i kołpakiem
☐	ustaw butlę pionowo albo pod kątem co najmniej 45°, zaworem do góry, zabezpiecz przed przewróceniem (§ 226 ust. 1; § 32 pkt 3 rozp. o pracach spawalniczych)
☐	sprawdź reduktor, węże i bezpiecznik przy palniku (§ 23 ust. 2 rozp. o pracach spawalniczych); węże bez pęknięć i przetarć
☐	sprawdź szczelność połączeń wodą z mydłem, nigdy płomieniem
☐	oceń miejsce: butli z propanem-butanem nie stawiaj poniżej poziomu terenu, przy kanałach i studzienkach (§ 32 pkt 5)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	otwieraj zawór powoli, ręką; zawór bez pokrętła tylko odpowiednim kluczem (§ 32 pkt 6)
☐	trzymaj płomień palnika co najmniej 1 m od butli (§ 226 ust. 2)
☐	chroń butle przed nagrzaniem ponad 35°C, płomieniem, iskrami i gorącymi cząstkami (§ 32 pkt 4)
☐	ręcznie przetaczaj butlę tylko w obrębie stanowiska (§ 32 pkt 2)
☐	przechowuj butle z gazami palnymi w miejscu przeznaczonym tylko do tego, tlen osobno (§ 13 ust. 2 i 3 rozp. ppoż.)
☐	w kontenerze na zapleczu trzymaj najwyżej 2 butle z gazem płynnym po 11 kg gazu (§ 10 ust. 2 rozp. ppoż.)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zamknij zawór butli, zwolnij ciśnienie w reduktorze i wężach
☐	przy przewozie i składowaniu zdejmij reduktor i nałóż kołpak (§ 13 ust. 6 rozp. ppoż.)
☐	odstaw butle pionowo, jednowarstwowo, posegregowane, z zabezpieczeniem przed upadkiem (§ 13 ust. 4 i 6)
☐	puste butle oznacz i ustaw oddzielnie od pełnych (§ 13 ust. 3 pkt 2)
7. Zakazy
☐	odmrażanie zaworu płomieniem; tylko gorąca woda lub para (§ 229 rozp. o robotach budowlanych)
☐	naprawa butli i zaworów przez pracownika bez uprawnień (§ 32 pkt 7 rozp. o pracach spawalniczych)
☐	przechowywanie butli z gazem palnym w piwnicy, na strychu, na nieużytkowym poddaszu (§ 4 ust. 1 pkt 13 rozp. ppoż.)
☐	smarowanie zaworów i reduktorów tlenu olejem albo smarem
☐	podnoszenie butli za zawór lub kołpak, rzucanie butli, przewóz bez zabezpieczenia


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Wyciek gazu bez ognia
	

	Zapalenie gazu przy zaworze
	

	Butla w ogniu albo nagrzana
	

	Odmrożenie gazem płynnym
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Butle z gazami technicznymi: § 19, § 23 ust. 2 i § 32 pkt 1–7 rozporządzenia w sprawie BHP przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470); § 4 ust. 1 pkt 13, § 10 ust. 2, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 1–6 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 83, § 224–226 i § 229 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Kontenery i barakowozy są tymczasowymi obiektami budowlanymi (art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




