INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: FREZARKA DO ASFALTU
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
frezarka do nawierzchni dróg samojezdna: producent, typ, szerokość bębna, masa, przenośnik
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	wciągnięcie przez bęben frezujący albo przenośnik
☐	potrącenie przez frezarkę lub cofającą wywrotkę
☐	potrącenie przez pojazdy przy pracy w pasie drogowym
☐	uderzenie frezowiną spadającą z przenośnika
☐	zbliżenie podniesionego przenośnika do napowietrznej linii energetycznej
☐	pył z frezowania, hałas i drgania
☐	upadek przy wchodzeniu na stanowisko operatora
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną
☐	obuwie ochronne
☐	ochronniki słuchu według oceny ryzyka
☐	ochrona dróg oddechowych przy pyle według oceny ryzyka


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne (zał. nr 1 gr. II lp. 5, klasa I)
☐	obejdź maszynę: wycieki, gąsienice lub koła, osłony bębna, noże, przenośnik, zraszacze
☐	sprawdź zbiornik wody i działanie zraszania bębna
☐	sprawdź oznakowanie robót i sposób prowadzenia ruchu (§ 4 ust. 2 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	zaznacz studzienki, zasuwy i włazy; ustal głębokość frezowania z kierownikiem robót
☐	sprawdź odległość od napowietrznych linii energetycznych (§ 55 rozp. o robotach budowlanych)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	pracuj z włączonym zraszaniem; przy pyle stosuj ochronę dróg oddechowych
☐	uzgodnij z kierowcami wywrotek sygnały podjazdu i odjazdu
☐	nie dopuszczaj ludzi między frezarkę a wywrotkę ani w zasięg przenośnika
☐	przy ograniczonej widoczności pracuj tylko na oświetlonym miejscu robót (§ 4 ust. 3)
☐	opuść przenośnik przed przejazdem pod liniami i obiektami
☐	przy zaczepieniu bębna o studzienkę albo uzbrojenie zatrzymaj frezarkę i zawiadom kierownika robót
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	podnieś bęben, zatrzymaj frezarkę na płaskim podłożu, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk
☐	zabezpiecz maszynę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)
☐	noże wymieniaj i bęben czyść tylko przy zatrzymanej maszynie (§ 2 ust. 1 pkt 3)
☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu
7. Zakazy
☐	naprawa, czyszczenie i konserwacja maszyny w ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 3)
☐	obsługa maszyny bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych (§ 2 ust. 1 pkt 1)
☐	czyszczenie maszyny benzyną etylizowaną albo rozpuszczalnikami tworzącymi mieszaniny palne (§ 2 ust. 1 pkt 4)
☐	przewożenie osób na maszynie
☐	wchodzenie na przenośnik i pod niego przy pracującym silniku


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Wciągnięcie lub uraz przy bębnie albo przenośniku
	

	Zaczepienie o linię energetyczną
	

	Pożar lub wyciek paliwa
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Zasady pracy maszyn roboczych w pasie drogowym: § 2–5 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); wpis operatora: § 23 i zał. nr 1 gr. II lp. 5 (Dz.U. 2020 poz. 1461, Dz.U. 2023 poz. 291). Hałas, pył i linie energetyczne: § 44 i 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




