INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: KOPARKO-ŁADOWARKA
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
koparko-ładowarka: producent, typ, masa, łyżka przednia, ramię koparkowe, osprzęt (młot, wiertnica)
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	uderzenie osoby ramieniem koparkowym albo łyżką przy obrocie
☐	obsunięcie ściany wykopu i upadek maszyny do wykopu
☐	przewrócenie przy kopaniu bez podpór albo przy jeździe z podniesioną łyżką
☐	uszkodzenie podziemnego uzbrojenia: gaz, prąd, woda
☐	zbliżenie ramienia do napowietrznej linii energetycznej
☐	potrącenie przy jeździe po budowie i drodze
☐	hałas i drgania
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną
☐	obuwie ochronne
☐	ochronniki słuchu według oceny ryzyka
☐	pas bezpieczeństwa w kabinie


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na koparkoładowarki (zał. nr 1 gr. I lp. 2)
☐	obejdź maszynę: wycieki, opony, podpory, szybkozłącza obu łyżek, blokada ramienia, lusterka
☐	sprawdź przebieg uzbrojenia i odległości bezpiecznej pracy ustalone z zarządcami sieci (§ 8 ust. 1 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	sprawdź odległość od napowietrznych linii energetycznych (§ 55 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
☐	wyznacz i oznakuj strefę niebezpieczną przy wykopie (§ 158 ust. 2)
☐	sprawdź sygnał dźwiękowy, hamulce i oświetlenie drogowe
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	kop łyżką tylną tylko na rozstawionych podporach, z łyżką przednią opuszczoną na grunt
☐	ustaw maszynę co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu (§ 158 ust. 1)
☐	nie pracuj, gdy w zasięgu łyżki są ludzie (§ 10 ust. 2 pkt 3 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	nie dopuszczaj do tworzenia nawisów przy kopaniu (§ 10 ust. 2 pkt 1)
☐	wysypuj grunt najwyżej 0,5 m nad dnem skrzyni (sypki) albo 0,25 m (kamienie, bryły) (§ 10 ust. 3)
☐	przed jazdą złóż i zablokuj ramię koparkowe, podnieś podpory, jedź z łyżką przednią nisko
☐	zmianę lub regulację łyżki wykonuj w zespole co najmniej dwuosobowym (§ 7 ust. 2)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	opuść obie łyżki na ziemię, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk
☐	zabezpiecz maszynę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	odstaw maszynę poza strefą klina odłamu i poza drogami transportu
☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu
7. Zakazy
☐	przebywanie osób między ścianą wykopu a maszyną, także w czasie postoju (§ 159)
☐	przebywanie kierowcy w kabinie niewzmocnionego pojazdu podczas załadunku (§ 10 ust. 2 pkt 6)
☐	przewożenie i podnoszenie ludzi łyżką
☐	praca na gruntach gliniastych w czasie ulewnego deszczu (§ 7 ust. 3 pkt 2)
☐	praca pod czynną linią energetyczną w odległości mniejszej niż w § 55


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Uszkodzenie gazociągu lub kabla
	

	Obsunięcie skarpy, przechył maszyny
	

	Wypadek osoby w strefie pracy
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Odległości od wykopu i od linii energetycznych oraz zakaz przebywania między ścianą wykopu a maszyną: § 55, 158 i 159 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Zasady pracy maszyn do robót ziemnych i wysokość wysypu gruntu: § 5, 7, 8 i 10 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




