INSTRUKCJA BHP: MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, roboty i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Obiekt i miejsce montażu
adres, dach (kąt, pokrycie), grunt, elewacja
	
	Instalacja
moc (kW), liczba i masa paneli, falownik, magazyn energii
	

	Stanowisko
monter dachowy, elektryk, pomocnik
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcje producenta paneli, konstrukcji wsporczej, falownika i magazynu energii (producent)
☐	projekt instalacji, a przy mocy ponad 6,5 kW także uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego) (data)
☐	świadectwa kwalifikacyjne elektryków (zał. nr 1 grupa 1 do rozp. Dz.U. 2022 poz. 1392) (zakres, ważne do)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy robotach
☐	upadek z dachu, przez krawędź, świetlik lub uszkodzone pokrycie
☐	porażenie prądem: panele wytwarzają napięcie przy świetle i nie da się ich wyłączyć na dachu
☐	łuk elektryczny przy rozłączaniu złączy pod obciążeniem
☐	spadające panele, narzędzia i elementy konstrukcji na osoby poniżej
☐	podmuch wiatru: panel działa jak żagiel
☐	dźwiganie paneli, skaleczenie o ramę i szkło
☐	poparzenie o nagrzane panele i przewody, upał na dachu
☐	pożar od uszkodzonego złącza lub przewodu
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	hełm z paskiem pod brodą, obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową
☐	okulary ochronne, rękawice robocze do paneli
☐	rękawice i narzędzia izolowane przy pracach elektrycznych
☐	szelki z linką do punktu kotwiczenia, gdy brak balustrady (§ 6 ust. 2, § 7 rozp. o robotach budowlanych)


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	poznaj instrukcje producenta paneli, falownika i konstrukcji wsporczej (§ 61, § 63 ust. 2)
☐	sprawdź zabezpieczenie krawędzi: w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub o nachyleniu do 20% obowiązuje zabezpieczenie przed upadkiem (§ 7 ust. 1); powyżej 20% bez rusztowań ochronnych stosuje się środki ochrony indywidualnej albo inne urządzenia ochronne (§ 7 ust. 2)
☐	sprawdź punkty kotwiczące i wyjście na dach; na dachu o niewystarczającej wytrzymałości stosuj mostki i kładki (§ 236)
☐	ogrodź strefę pod miejscem podawania i montażu: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 21)
☐	sprawdź linie napowietrzne przy dachu: stanowisko pracy nie bliżej niż 3 m w poziomie od linii do 1 kV (§ 55 ust. 1 pkt 1)
☐	ustal, kto ma świadectwo kwalifikacyjne do robót elektrycznych; podłączanie i sprawdzanie instalacji robią tylko te osoby (§ 54)
☐	ustal sposób podania paneli: wyciąg, HDS albo ręcznie; wciągarka na wysięgniku przy rusztowaniu do 1,5 kN (§ 116)
☐	sprawdź pogodę: nie wchodź na mokry, oblodzony albo oszroniony dach; próg wiatru ustala pracodawca
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	panele noś po dwie osoby, gdy tego wymaga ich rozmiar, i nie podnoś ich w podmuchach
☐	leżące na dachu panele i narzędzia zabezpiecz przed zsunięciem
☐	nikt nie stoi pod miejscem podawania i montażu (§ 20 ust. 1, § 21)
☐	złącza łącz i rozłączaj według instrukcji producenta, w rękawicach i narzędziami izolowanymi; nie rozłączaj ich pod obciążeniem
☐	pomiary i podłączenia do falownika i sieci robi osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym (§ 54)
☐	przy uszkodzonym przewodzie albo złączu zatrzymaj prace i odłącz źródło zasilania (§ 67)
☐	pracuj na dachu co najmniej we dwie osoby
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zabierz z dachu narzędzia, opakowania i resztki przewodów
☐	zabezpiecz niepodłączone przewody i złącza przed wilgocią i dotknięciem
☐	oznacz niedokończone połączenia i przekaż informację osobie kierującej robotami
☐	tymczasowe zabezpieczenia krawędzi zdejmuj dopiero po zakończeniu prac na dachu
7. Zakazy
☐	praca na dachu bez zabezpieczenia przed upadkiem (§ 6, § 7)
☐	wejście na dach o niewystarczającej wytrzymałości bez mostków i kładek (§ 236)
☐	podłączanie i sprawdzanie instalacji przez osoby bez odpowiednich uprawnień (§ 54)
☐	stanowisko pracy bliżej niż 3 m w poziomie od linii do 1 kV (§ 55 ust. 1 pkt 1)
☐	rozłączanie złączy pod obciążeniem
☐	przebywanie pod miejscem podawania i montażu paneli (§ 21)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Upadek z dachu
	

	Porażenie prądem
	

	Pożar instalacji lub pokrycia dachu
	

	Spadnięcie panelu
	

	Oparzenie
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Montaż fotowoltaiki: § 6, 7, 20, 21, 54, 55, 61, 63, 67, 116 i 236 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 oraz zał. nr 1 grupa 1 pkt 1, 2, 12 i 13 rozporządzenia z 1 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1392; rozporządzenie nie wymienia instalacji fotowoltaicznych z nazwy); art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524). Przepisy nie podają limitu wiatru dla montażu paneli.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




