INSTRUKCJA BHP: NAGRZEWNICE I OSUSZANIE POMIESZCZEŃ NA BUDOWIE
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
nagrzewnice: gazowe, olejowe, elektryczne; osuszacze; pomieszczenia osuszane
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	zatrucie spalinami, w tym tlenkiem węgla
☐	pożar i wybuch gazu
☐	oparzenia o gorące elementy
☐	porażenie prądem
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	rękawice ochronne przy obsłudze
☐	czujnik tlenku węgla, jeśli wynika to z oceny ryzyka
☐	obuwie ochronne


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź, czy nagrzewnica jest sprawna, a przewód gazowy, reduktor i butla nieuszkodzone; podłączaj zgodnie z instrukcją producenta (§ 61 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
☐	nie używaj koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych: to zabronione (§ 106)
☐	ustaw nagrzewnicę na niepalnym podłożu, z dala od materiałów palnych i dróg ewakuacji
☐	przed wejściem do osuszanego pomieszczenia przewietrz je (§ 107 ust. 3)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami wydzielającymi spaliny ponad dopuszczalne stężenie nie przebywaj; wejść może tylko osoba obsługująca urządzenia, na czas niezbędny do ich obsługi (§ 107 ust. 1 i 2)
☐	nie zostawiaj nagrzewnicy gazowej bez nadzoru
☐	nie przykrywaj nagrzewnicy i nie susz na niej odzieży
☐	przy objawach zatrucia (ból i zawroty głowy) wyjdź na świeże powietrze i zawiadom przełożonego
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz nagrzewnicę i zamknij zawór butli
☐	przewietrz pomieszczenie
☐	zgłoś nieszczelności i uszkodzenia
7. Zakazy
☐	koksowniki w pomieszczeniach zamkniętych (§ 106)
☐	przebywanie w pomieszczeniu ze spalinami ponad dopuszczalne stężenie (§ 107 ust. 1)
☐	szukanie nieszczelności gazu ogniem
☐	nagrzewnica przy materiałach palnych


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Zapach gazu
	

	Objawy zatrucia tlenkiem węgla
	

	Pożar przy nagrzewnicy
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




