INSTRUKCJA BHP: OBRÓBKA KAMIENIA NA BUDOWIE
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
obróbka: cięcie, szlifowanie, łupanie, piaskowanie; narzędzia ręczne i mechaniczne
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	odpryski i odłamki
☐	pył, w tym krzemionkowy
☐	hałas i drgania
☐	przygniecenie elementem kamiennym
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	gogle albo przyłbica ochronna (§ 50 ust. 5)
☐	kask ochronny (§ 50 ust. 5)
☐	rękawice wzmocnione skórą (§ 50 ust. 5)
☐	obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce (§ 50 ust. 5)
☐	ochrona dróg oddechowych i słuchu według oceny ryzyka


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź, czy miejsce obróbki jest ogrodzone i niedostępne dla osób postronnych (§ 50 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
☐	przy stanowiskach oddalonych o mniej niż 3 m sprawdź ekrany o wysokości co najmniej 2 m (§ 50 ust. 2)
☐	w pomieszczeniu z pyleniem sprawdź miejscowy wyciąg powietrza na stanowisku (§ 50 ust. 3)
☐	obejrzyj narzędzia i osprzęt tnący
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	przy sprężonym powietrzu do obróbki płaszczyzn używaj środków ochrony indywidualnej (§ 50 ust. 4)
☐	zraszaj albo odciągaj pył przy cięciu i szlifowaniu
☐	element unieruchom przed obróbką
☐	elementy ciężkie przenoś mechanicznie albo we dwie osoby
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz narzędzia i odłącz zasilanie
☐	usuń odłamki i pył na mokro albo odkurzaczem przemysłowym
☐	zgłoś uszkodzenia ekranów i narzędzi
7. Zakazy
☐	obróbka bez gogli lub przyłbicy
☐	praca przy sąsiednim stanowisku bliżej niż 3 m bez ekranu
☐	zamiatanie pyłu na sucho
☐	obróbka w miejscu dostępnym dla osób postronnych


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Uraz oka od odprysku
	

	Przygniecenie elementem
	

	Silne pylenie mimo wyciągu
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




