INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: OSADZAK PROCHOWY
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
osadzak prochowy (pistolet do wstrzeliwania kołków): producent, typ, nr fabryczny, rodzaj nabojów i kołków
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	odbicie narzędzia i wystrzelenie kołka poza miejsce pracy (przebicie podłoża, odbicie od zbrojenia)
☐	uderzenie kołkiem albo odłamkami podłoża w oczy i twarz
☐	przypadkowe odpalenie naboju przy ładowaniu, upadku narzędzia lub przyłożeniu do ciała
☐	huk wystrzału, uszkodzenie słuchu
☐	pożar i wybuch w pobliżu materiałów palnych
☐	pęknięcie podłoża i spadnięcie kawałków betonu
☐	oparzenie gorącymi częściami narzędzia po serii strzałów
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	okulary ochronne albo osłona twarzy
☐	ochronniki słuchu
☐	hełm ochronny, rękawice ochronne, obuwie ochronne
☐	środki ochrony indywidualnej mają wszystkie osoby przebywające na terenie budowy (§ 4 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź, czy masz wymagane uprawnienia do obsługi pistoletu do wstrzeliwania kołków (§ 104 ust. 1 rozp. o robotach budowlanych; przepis nie wskazuje rodzaju dokumentu) (dokument)
☐	przeczytaj instrukcję obsługi i stosuj jej szczegółowe wymagania (§ 104 ust. 2)
☐	narzędzie, naboje i kołki dobierz według instrukcji producenta (§ 61 rozp. o robotach budowlanych; § 16 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	sprawdź narzędzie przed pracą i przy zmianie obsługi (§ 70); uszkodzonego nie używaj (§ 102 ust. 1)
☐	sprawdź osłony i zabezpieczenia od wyrzucanych kołków i odłamków (§ 14 ust. 2–3, § 15 ust. 3 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	sprawdź podłoże i odległość od krawędzi według instrukcji; po drugiej stronie podłoża nie może być osób
☐	usuń materiały palne z zasięgu strzału
☐	wyznacz i oznakuj strefę pracy; osoby postronne poza strefą
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	uruchamiaj narzędzie tylko celowo, przyłożone prostopadle do podłoża, według instrukcji (§ 12 ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	nie kieruj narzędzia w stronę ciała ani innych osób
☐	naboje ładuj tuż przed użyciem, w ilości potrzebnej do pracy
☐	po nieudanym strzale postępuj według instrukcji producenta
☐	kołki osadzaj tylko w podłożu, do którego są przeznaczone (§ 16 ust. 4)
☐	przy uszkodzeniu narzędzia albo wadliwym działaniu zatrzymaj pracę (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	rozładuj narzędzie według instrukcji producenta
☐	oddaj niewykorzystane naboje i zużyte łuski w ustalone miejsce
☐	wyczyść narzędzie według instrukcji; konserwację robi osoba upoważniona i przeszkolona (§ 29, § 32 pkt 2)
☐	zabezpiecz narzędzie przed użyciem przez osoby nieupoważnione
☐	zgłoś usterki i pominięte strzały
7. Zakazy
☐	obsługa narzędzia przez osobę bez wymaganych uprawnień (§ 104 ust. 1)
☐	używanie uszkodzonego narzędzia i samowolne przeróbki (§ 102 ust. 1–2)
☐	praca bez wymaganych ŚOI (§ 4 ust. 2)
☐	użycie narzędzia w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi (§ 104 ust. 2)
☐	obsługa przez osobę bez przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania (§ 32 pkt 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	naprawy i czyszczenie przy narzędziu z nabojem w komorze


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Niewypał, pominięty strzał
	

	Postrzelenie osoby
	

	Pożar od strzału
	

	Uraz oka lub słuchu
	

	Upadek narzędzia z nabojem
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Osadzak prochowy: § 4 ust. 2, § 61, 67, 70, 102 i 104 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); § 1 pkt 1 (narzędzia są maszynami, w brzmieniu z Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745), § 12 ust. 1, § 14 ust. 2–3, § 15 ust. 3, § 16 ust. 4, § 29 i § 32 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań BHP w zakresie użytkowania maszyn (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). Rozporządzenie o robotach budowlanych nie używa słowa osadzak i nie wskazuje rodzaju uprawnień do pistoletu do wstrzeliwania kołków. Zasady postępowania z nabojami wynikają z instrukcji producenta.
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