INSTRUKCJA BHP: PIASKOWANIE (OBRÓBKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA)
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
aparat do piaskowania: producent, typ, pojemność zbiornika V (l), PD (bar), PD × V, forma dozoru (lp. 34 albo 54 zał. nr 1 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68), nr UDT, rodzaj ścierniwa
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	uderzenie strumieniem ścierniwa z dyszy albo z rozłączonego węża, odbite ziarna
☐	rozerwanie zbiornika aparatu, węża albo złącza pod ciśnieniem
☐	pył z ścierniwa i oczyszczanej powierzchni, w tym krzemionka krystaliczna, farby z ołowiem i rdza
☐	hałas dyszy i sprężarki
☐	szarpnięcie węża i utrata równowagi na rusztowaniu albo podeście
☐	upadek z wysokości przy piaskowaniu elewacji i konstrukcji
☐	elektryzowanie się węża i dyszy przy przepływie ścierniwa
☐	przeciążenie rąk i kręgosłupa przy trzymaniu dyszy, drgania
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	hełm piaskarski z doprowadzeniem czystego powietrza dla operatora dyszy (sprzęt chroniący układ oddechowy, zał. nr 2 tab. nr 2 rozp. ogólnego BHP)
☐	maska przeciwpyłowa i gogle dla pomocnika przy aparacie
☐	kombinezon i rękawice odporne na ścieranie, obuwie ochronne
☐	ochronniki słuchu przy hałasie powyżej 85 dB z oceny ryzyka (zał. nr 2 cz. A pkt 1.3 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1286)
☐	szelki bezpieczeństwa przy pracy na wysokości bez balustrad


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	odczytaj z tabliczki zbiornika PD i V; sprawdź formę dozoru i termin rewizji: przy dozorze pełnym zewnętrzna co 2 lata, wewnętrzna co 6 lat (zał. nr 1 lp. 54 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68)
☐	przy dozorze pełnym sprawdź decyzję UDT zezwalającą na eksploatację (art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym)
☐	obejrzyj wąż ścierniwa, przewody powietrza i złącza; uszkodzonych i o nieznanej wytrzymałości nie używaj (§ 74 rozp. o robotach budowlanych)
☐	sprawdź zawleczki i linki zabezpieczające złącza węży przed rozłączeniem
☐	sprawdź zawór zdalnego sterowania przy dyszy: po puszczeniu dźwigni wypływ ma się zamknąć
☐	sprawdź dyszę: zużyty otwór zmienia strumień i zwiększa zużycie powietrza
☐	ogrodź i oznakuj strefę piaskowania; osłoń rusztowanie siatką albo plandeką
☐	sprawdź dopływ czystego powietrza do hełmu i filtr powietrza oddechowego
☐	uziem aparat i wąż według instrukcji producenta
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	dyszę kieruj tylko na oczyszczaną powierzchnię, nigdy na ludzi
☐	pracuj w hełmie z doprowadzeniem powietrza przez cały czas pracy dyszy i do opadnięcia pyłu
☐	stój stabilnie, wąż prowadź bez załamań, poza przejściami i drogami
☐	nie przekraczaj ciśnienia dopuszczalnego zbiornika podanego na tabliczce
☐	przed dosypaniem ścierniwa zamknij dopływ powietrza i spuść ciśnienie ze zbiornika
☐	przy pyle z betonu, tynku i kamienia stosuj odciąg albo zraszanie według oceny ryzyka; NDS krzemionki krystalicznej, frakcja respirabilna: 0,1 mg/m³ (zał. nr 1 lp. 331 rozp. o NDS, Dz.U. 2026 poz. 447)
☐	przy obróbce płaszczyzn kamienia sprężonym powietrzem używaj środków ochrony indywidualnej (§ 50 ust. 4 rozp. o robotach budowlanych)
☐	przy uszkodzeniu węża albo złącza zamknij dopływ powietrza i zawołaj pomocnika
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zamknij dopływ powietrza i spuść ciśnienie ze zbiornika i węży do atmosferycznego
☐	zwiń węże, zabezpiecz aparat przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione
☐	zbierz zużyte ścierniwo i pył odkurzaczem albo na mokro do oznaczonych pojemników
☐	oczyść hełm i odzież odkurzaczem, nie przedmuchuj ich sprężonym powietrzem
☐	zgłoś usterki aparatu, węży, dyszy i hełmu
7. Zakazy
☐	kierowanie strumienia na ludzi i na siebie, także dla oczyszczenia odzieży
☐	piaskowanie bez hełmu z doprowadzeniem powietrza i bez ochronników słuchu
☐	używanie uszkodzonych węży, złączy bez zabezpieczenia i przewodów o nieznanej wytrzymałości (§ 74 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	otwieranie zbiornika i dosypywanie ścierniwa pod ciśnieniem
☐	blokowanie zaworu zdalnego sterowania w pozycji otwartej
☐	praca w strefie piaskowania osób bez ŚOI i bez polecenia
☐	eksploatacja zbiornika pod dozorem pełnym bez decyzji UDT albo po terminie rewizji


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Rozłączenie lub pęknięcie węża pod ciśnieniem
	

	Przerwa w dopływie powietrza do hełmu
	

	Uraz od strumienia ścierniwa, ciało obce w oku
	

	Nieszczelność lub uszkodzenie zbiornika aparatu
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Piaskowanie: zał. nr 1 lp. 34 i 54 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2022 poz. 68): zbiorniki aparatów do piaskowania lub śrutowania zasilane sprężonym powietrzem o PD × V > 300 barów × litr i PD > 0,7 bara: dozór pełny, rewizja zewnętrzna 2 lata, wewnętrzna 6 lat; art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1194); zał. nr 2 tab. nr 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP w brzmieniu Dz.U. 2021 poz. 2088; zał. nr 1 lp. 331 (Dz.U. 2026 poz. 447) i zał. nr 2 cz. A pkt 1.3 rozporządzenia Dz.U. 2018 poz. 1286; § 44 ust. 1, § 50 ust. 4 i § 74 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Zawór zdalnego sterowania, zabezpieczenie złączy i uziemienie to rozwiązania z instrukcji producentów aparatów.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




