INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PILARKA ŁAŃCUCHOWA
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
pilarka łańcuchowa: producent, typ (spalinowa, elektryczna, akumulatorowa), długość prowadnicy, nr ewidencyjny
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	odbicie prowadnicy w stronę operatora (kontakt końcówki z drewnem)
☐	przecięcie nogi albo dłoni łańcuchem
☐	zakleszczenie prowadnicy, pęknięcie łańcucha
☐	upadek ciętego elementu albo gałęzi, przewrócenie drzewa przy wycince
☐	pożar przy tankowaniu, oparzenie o tłumik
☐	spaliny w miejscu o słabej wymianie powietrza
☐	hałas, drgania, pył drzewny
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	spodnie albo nogawice z wkładką chroniącą przed przecięciem, obuwie ochronne z ochroną przed przecięciem
☐	rękawice ochronne, hełm z osłoną twarzy albo okulary
☐	ochronniki słuchu


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	przy ścince drzew: wpis w książce operatora, pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III (zał. nr 1 gr. II lp. 11, § 23 rozp. z 20.09.2001)
☐	poznaj instrukcję obsługi pilarki (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	sprawdź hamulec łańcucha, chwytacz łańcucha, blokadę przyspiesznika, wyłącznik i osłony (§ 15 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	sprawdź naostrzenie i napięcie łańcucha, prowadnicę i smarowanie według DTR
☐	tankuj przy wyłączonym, ostygniętym silniku, z dala od ognia i iskier (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)
☐	spalinową pilarkę uruchamiaj tylko tam, gdzie jest dość powietrza (§ 5 ust. 2 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	ogrodź strefę, w którą mogą spaść cięte elementy: 1/10 wysokości, nie mniej niż 6 m (§ 21 rozp. o robotach budowlanych)
☐	wynik sprawdzenia wpisz do dokumentacji maszyny, jeśli jest prowadzona (§ 70)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	uruchamiaj pilarkę na ziemi albo opartą stabilnie, z włączonym hamulcem łańcucha
☐	trzymaj pilarkę oburącz, kciukiem obejmując uchwyt
☐	nie tnij końcówką prowadnicy i powyżej wysokości barków
☐	stój stabilnie, poza linią cięcia, materiał podeprzyj i unieruchom
☐	przenoś pilarkę z włączonym hamulcem łańcucha, prowadnicą do tyłu
☐	przy uszkodzeniu zatrzymaj silnik i odłóż pilarkę (§ 67)
☐	przy wycince pracuj według instrukcji ścinki ustalonej przez kierującego robotami
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zatrzymaj silnik, załóż osłonę prowadnicy
☐	oczyść pilarkę środkami do tego przeznaczonymi (§ 71 rozp. o robotach budowlanych)
☐	zabezpiecz pilarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp. z 20.09.2001)
☐	zgłoś usterki i zużyte elementy tnące
7. Zakazy
☐	praca z usuniętymi albo wyłączonymi zabezpieczeniami, np. hamulcem łańcucha (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozp. z 20.09.2001; § 15 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	przeróbki pilarki (§ 2 ust. 1 pkt 2)
☐	naprawa, czyszczenie i napinanie łańcucha przy pracującym silniku (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)
☐	czyszczenie benzyną etylizowaną i rozpuszczalnikami (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozp. z 20.09.2001)
☐	cięcie z łyżki ładowarki albo z wideł wózka (§ 6 ust. 2 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	palenie tytoniu przy tankowaniu i paliwie (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Przecięcie ciała, krwawienie
	

	Odbicie pilarki, zakleszczenie prowadnicy
	

	Pożar paliwa lub pilarki
	

	Upadek drzewa lub elementu na osobę
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Pilarka łańcuchowa: § 1, 2, 5, 23 i 26 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583), zał. nr 1 gr. II lp. 11 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461, § 23 w brzmieniu z Dz.U. 2023 poz. 291; § 5 ust. 2, § 6 ust. 2, § 15, § 16 ust. 2 i § 32 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 2 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przeciwpożarowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 21, 61, 63, 64, 67, 70–72 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




