INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PILARKA TARCZOWA DO DREWNA
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
pilarka tarczowa stołowa albo ręczna: producent, typ, średnica tarczy
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	kontakt rąk z obracającą się tarczą
☐	odrzut materiału w stronę operatora
☐	wyrzut drzazg, sęków i odłamanych zębów tarczy
☐	hałas i pył drzewny
☐	pochwycenie luźnej odzieży lub rękawicy
☐	porażenie prądem
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	okulary ochronne albo osłona twarzy
☐	ochronniki słuchu
☐	ochrona dróg oddechowych przy długim cięciu
☐	obuwie ochronne; odzież przylegająca
☐	rękawice tylko przy przenoszeniu materiału, nie przy podawaniu do tarczy


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	ustaw pilarkę stołową stabilnie i poziomo, na równym podłożu, z miejscem na materiał przed i za tarczą
☐	sprawdź osłonę tarczy i klin rozszczepiający ustawiony za tarczą zgodnie z instrukcją producenta
☐	sprawdź tarczę: ostra, bez pękniętych i brakujących zębów, zamontowana na właściwy kierunek obrotów
☐	sprawdź działanie wyłącznika, także awaryjnego, oraz przewód zasilający
☐	przygotuj popychacz do krótkich elementów
☐	usuń z materiału gwoździe, wkręty i resztki betonu
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	stój z boku linii cięcia, nie na przedłużeniu tarczy
☐	krótkie i wąskie elementy podawaj popychaczem
☐	długie elementy podpieraj na stojaku albo z pomocą drugiej osoby
☐	nie sięgaj ręką za tarczę i nie usuwaj odpadów, gdy tarcza się obraca
☐	tnij jeden element naraz, dociśnięty do prowadnicy
☐	wysokość tarczy nad materiałem ustaw według instrukcji producenta
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz pilarkę i poczekaj na zatrzymanie tarczy
☐	odłącz zasilanie przed czyszczeniem i regulacją
☐	usuń trociny i odpady ze stołu i wokół maszyny
☐	zabezpiecz pilarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione
7. Zakazy
☐	praca bez osłony tarczy albo bez klina rozszczepiającego
☐	usuwanie zakleszczonego elementu przy pracującej pilarce
☐	podawanie materiału w rękawicach i luźnej odzieży
☐	cięcie elementów z gwoździami albo zamarzniętych z lodem
☐	używanie tarczy pękniętej albo z brakującymi zębami


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Zakleszczenie materiału
	

	Odrzut elementu
	

	Uszkodzenie tarczy
	

	Skaleczenie lub amputacja palca
	

	Porażenie prądem
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




