INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
przecinarka jezdniowa: producent, typ, napęd, średnica tarczy
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	przecięcie kabla, gazociągu albo wodociągu w nawierzchni
☐	potrącenie przez pojazd przy pracy w pasie ruchu
☐	pęknięcie, zakleszczenie albo odrzut tarczy
☐	pył z cięcia betonu i asfaltu
☐	hałas i drgania
☐	spaliny przy pracy w zagłębieniach
☐	pożar przy tankowaniu
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	obuwie ochronne z podnoskiem
☐	ochronniki słuchu
☐	okulary albo osłona twarzy
☐	ochrona dróg oddechowych według oceny ryzyka
☐	kamizelka ostrzegawcza
☐	rękawice ochronne


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	ustal z kierownikiem robót przebieg sieci w miejscu cięcia (§ 8 rozporządzenia, Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	sprawdź oznakowanie, zapory i organizację ruchu; przy ograniczonej widoczności oświetlenie (§ 4)
☐	sprawdź tarczę (typ do materiału, brak pęknięć, kierunek obrotów) i osłonę tarczy
☐	sprawdź zbiornik wody i zraszanie tarczy
☐	upewnij się, że masz wpis WIT na przecinarki do nawierzchni dróg (§ 23)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	tnij na mokro, z równomiernym posuwem, bez dociskania na siłę
☐	prowadź przecinarkę wzdłuż wyznaczonej linii, z dala od krawędzi wykopu
☐	przy zakleszczeniu tarczy wyłącz napęd przed jej uwolnieniem
☐	przy przypadkowym odkryciu lub naruszeniu instalacji natychmiast przerwij pracę i zawiadom przełożonego (§ 8 ust. 2)
☐	nie dopuszczaj osób do strefy pracy tarczy
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz silnik i zabezpiecz przecinarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)
☐	tankuj przy wyłączonym i ostygniętym silniku, z dala od ognia
☐	oczyść maszynę, sprawdź tarczę i zgłoś usterki
7. Zakazy
☐	cięcie bez ustalenia przebiegu sieci
☐	praca bez osłony tarczy i bez zraszania przy cięciu betonu
☐	obsługa przecinarki spalinowej bez wpisu WIT
☐	pozostawienie pracującej maszyny bez nadzoru


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Uszkodzenie kabla lub gazociągu
	

	Pęknięcie tarczy
	

	Potrącenie przez pojazd
	

	Pożar przy tankowaniu
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym obsługuje osoba po szkoleniu i egzaminie przed komisją Łukasiewicz-WIT (§ 23 i zał. nr 1 gr. II lp. 6 rozporządzenia z 20 września 2001 r., t.j. Dz.U. 2018 poz. 583).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




