INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PRZECINARKA DO GLAZURY I PŁYTEK
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
przecinarka do glazury: producent, typ (stołowa z wodą, z prowadnicą szynową, ręczna z rysikiem), średnica tarczy, moc
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	porażenie prądem przy wodzie chłodzącej, mokrym przewodzie albo wtyczce
☐	kontakt dłoni z obracającą się tarczą przy podawaniu płytki
☐	pęknięcie tarczy albo wyrzut odłamka płytki
☐	odpryski i rozbryzg szlamu do oczu
☐	pył krzemionkowy przy cięciu na sucho
☐	hałas
☐	skaleczenie o ostre krawędzie płytek, poślizg na mokrym podłożu
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	okulary ochronne albo osłona twarzy
☐	ochronniki słuchu, rękawice do przenoszenia płytek, obuwie ochronne
☐	przy cięciu na sucho: półmaska przeciwpyłowa


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	przeczytaj instrukcję obsługi przecinarki (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych) i pracuj według niej (§ 61)
☐	sprawdź przecinarkę: osłona tarczy, stół, prowadnica, wyłącznik, przewód i wtyczka (§ 70 rozp. o robotach budowlanych)
☐	naciśnij przycisk testowy wyłącznika różnicowoprądowego w rozdzielnicy albo przedłużaczu (§ 59 ust. 1)
☐	poprowadź przewód i przedłużacz poza strefą wody, zabezpiecz przed przejechaniem i przecięciem (§ 57 ust. 2)
☐	sprawdź tarczę: do ceramiki albo gresu, średnica i obroty zgodne z tabliczką, bez pęknięć i ubytków segmentu
☐	nalej wodę do wanny przy wyjętej wtyczce; ustaw przecinarkę stabilnie i poziomo, na suchym podłożu
☐	przy cięciu na sucho podłącz odkurzacz do odsysania pyłu, jeśli przecinarka ma króciec (§ 14 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	uruchamiaj przecinarkę wyłącznikiem, poczekaj na pełne obroty, zanim podasz płytkę
☐	prowadź płytkę dociśniętą do stołu i prowadnicy, dłonie z dala od linii cięcia
☐	tnij tylko materiały, do których przeznaczona jest tarcza i przecinarka (§ 16 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn; § 64 ust. 1 pkt 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	uzupełniaj wodę i usuwaj ścinki przy zatrzymanej tarczy i wyjętej wtyczce (§ 17 ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	przy uszkodzeniu, iskrzeniu albo zapachu spalenizny wyłącz przecinarkę i wyjmij wtyczkę (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)
☐	pilnuj, żeby nikt nie stał na linii tarczy
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz przecinarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda (§ 13 ust. 4, § 18 ust. 1 pkt 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	wylej wodę z wanny i oczyść przecinarkę ze szlamu środkami przewidzianymi przez producenta
☐	zgłoś usterki; kontrolę przecinarki według instrukcji producenta zapisz w karcie przeglądów (§ 105 rozp. o robotach budowlanych)
7. Zakazy
☐	praca bez osłony tarczy albo z osłoną unieruchomioną w położeniu otwartym (§ 15 ust. 3 i 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	praca przy przewodzie albo wtyczce leżącej w wodzie, mokrymi rękami przy gnieździe
☐	wymiana tarczy, regulacja i naprawa przy podłączonym zasilaniu, naprawy w ruchu (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)
☐	cięcie płytek trzymanych w ręku nad tarczą bez oparcia na stole
☐	zakładanie tarczy o mniejszych dopuszczalnych obrotach niż obroty przecinarki


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Porażenie prądem
	

	Pęknięcie tarczy, wyrzut odłamka
	

	Skaleczenie dłoni
	

	Ciało obce w oku
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Przecinarka do glazury: § 13 ust. 4, § 14 ust. 2 i 4, § 15 ust. 3 i 4, § 16 ust. 4, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1 pkt 1, § 19 pkt 3, § 30 ust. 2 i 3 i § 32 pkt 1 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań przy użytkowaniu maszyn (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596); § 57 ust. 2, § 59 ust. 1, § 61, § 63 ust. 2, § 64 ust. 1, § 67, § 70, § 72 i § 105 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Instrukcja ma być zrozumiała dla pracowników, których dotyczy (§ 30 ust. 3): w brygadzie z cudzoziemcami przygotuj wersję w ich języku.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




