INSTRUKCJA BHP: ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, roboty i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Obiekt i zakres
instalacja wodna, kanalizacyjna, c.o., łazienka, kotłownia, przyłącze w wykopie
	
	Materiał i narzędzia
rury (stal, miedź, PP, PEX, PVC), prasa, lutownica, bruzdownica, wiertarka
	

	Stanowisko
instalator, pomocnik, osoba asekurująca
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	dokumentacja instalacji i ustalone trasy mediów w budynku (nr (§ 41 ust. 3 rozp. o robotach budowlanych))
☐	instrukcje producentów rur, kształtek, klejów i narzędzi (typ)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy robotach
☐	oparzenie gorącą wodą, parą, lutowiem i płomieniem palnika
☐	pożar od palnika i zapłon par kleju lub rozpuszczalnika
☐	osunięcie ściany i upadek do wykopu pod przyłącze i kanalizację
☐	uszkodzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej przy wykopie i bruździe
☐	brak tlenu i gazy w studni, zbiorniku i kanale
☐	porażenie prądem: wiertarka, bruzdownica, przedłużacze, wilgoć
☐	upadek z drabiny, rusztowania albo przez otwór w stropie przy prowadzeniu pionów
☐	przecięcie, odłamki i pył przy cięciu rur i bruzdowaniu
☐	przeciążenie kręgosłupa przy przenoszeniu długich rur, grzejników i kotłów
☐	rozerwanie przewodu lub złącza przy próbie ciśnieniowej
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	hełm ochronny, obuwie ochronne
☐	rękawice chroniące przed ciepłem przy lutowaniu, rękawice chemoodporne przy klejach
☐	okulary ochronne przy cięciu, wierceniu i próbie ciśnieniowej
☐	ochronniki słuchu i półmaska przeciwpyłowa przy bruzdowaniu
☐	szelki, gdy nie można zastosować środków ochrony zbiorowej (§ 6 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	ustal trasy mediów w budynku i poznaj symbole ich oznaczeń przed rozpoczęciem robót (§ 41 ust. 3 rozp. o robotach budowlanych)
☐	instalację gorącej wody lub pary naprawiaj po jej wyłączeniu, opróżnieniu i ostudzeniu (§ 211)
☐	w wykopie sprawdź w projekcie położenie sieci (§ 143); odległość robót od sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ustala kierownik budowy z zarządcą sieci (§ 144 ust. 1–2); w pobliżu instalacji kop ręcznie (§ 144 ust. 4)
☐	montaż rur w wykopie o ścianach pionowych na głębokości poniżej 1 m wymaga klatek osłonowych albo obudowy prefabrykowanej (§ 162)
☐	przed każdym rozpoczęciem pracy w wykopie sprawdź obudowę lub skarpy (§ 152); zejście co najwyżej co 20 m przy głębokości ponad 1 m (§ 151 ust. 1–2)
☐	w studni, zbiorniku i kanale sprawdź wentylację, drogę ewakuacji i dostęp do pierwszej pomocy (§ 164 ust. 1 i 4); osoba przy niedoborze tlenu jest obserwowana i asekurowana (§ 44 ust. 3)
☐	butlę do lutowania ustaw pionowo albo pod kątem co najmniej 45°; płomień co najmniej 1 m od butli (§ 226 stosowany do palnika instalacyjnego)
☐	wiertarkę, bruzdownicę i przedłużacz obejrzyj; wyłącznik różnicowoprądowy sprawdź przed pracą (§ 59 ust. 1); kontrola narzędzia według instrukcji producenta (§ 105)
☐	pompę do próby ciśnieniowej kontroluj według przepisów odrębnych (§ 64 ust. 2); przewodów sprężonego powietrza o nieznanej wytrzymałości lub uszkodzonych nie używaj (§ 74)
☐	klej, topnik i rozpuszczalnik trzymaj w opakowaniu producenta i używaj według jego instrukcji (§ 25)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	rury dłuższe niż 4 m i cięższe niż 30 kg (kobiety 20 kg) przenoś zespołowo, najwyżej 25 kg na mężczyznę przy pracy stałej i 42 kg przy dorywczej (kobiety 10 i 17 kg) (§ 17 ust. 1 rozp. o ręcznych pracach transportowych)
☐	zespół: odstęp co najmniej 0,75 m, po jednej stronie, na komendę (§ 18 ust. 1 pkt 2, ust. 3)
☐	pojedynczo najwyżej 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy dorywczej (kobiety 12 i 20 kg) (§ 13 ust. 1)
☐	nie wchodź do wykopu ani nie wychodź po rozporach (§ 151 ust. 3)
☐	nie składuj urobku, rur i materiałów w strefach zakazanych przy wykopie: bliżej niż 0,6 m od krawędzi wykopu z obudową, a przy ścianach bez obudowy w klinie odłamu gruntu (§ 154)
☐	bruzdy i przebicia rób z odciągiem pyłu; wcześniej sprawdź, czy w ścianie nie ma innych instalacji
☐	z drabiny pracuj tylko wtedy, gdy inny sprzęt nie jest uzasadniony przy niskim ryzyku i krótkiej pracy (§ 8b ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	próbę ciśnieniową rób przy wyznaczonej strefie; przed rozłączeniem zredukuj ciśnienie
☐	przy uszkodzeniu narzędzia zatrzymaj je i odłącz zasilanie (§ 67)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zamknij zawór butli, wypal gaz z węża i zgaś palnik; butle odstaw pionowo
☐	otwory w stropach po przeprowadzeniu pionów zabezpiecz przed wpadnięciem albo ogrodź balustradą (§ 134)
☐	wykop zabezpiecz balustradą z czerwonym światłem albo szczelnie przykryj (§ 145 ust. 1 i 3)
☐	zabezpiecz niedokończone odcinki i odłącz zasilanie narzędzi
☐	resztki rur, kleju i opakowania odnieś do oznakowanej strefy odpadów (§ 39)
☐	zgłoś usterki sprzętu i przewodów
7. Zakazy
☐	praca w instalacji gorącej wody lub pary przed jej wyłączeniem, opróżnieniem i ostudzeniem (§ 211)
☐	odmrażanie zaworu butli płomieniem (§ 229 stosowany do palnika instalacyjnego)
☐	wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach (§ 151 ust. 3)
☐	zakładanie obudowy lub montaż rur w wykopie o ścianach pionowych na głębokości poniżej 1 m bez klatek osłonowych lub obudowy prefabrykowanej (§ 162)
☐	używanie uszkodzonych przewodów sprężonego powietrza (§ 74 ust. 2)
☐	naprawy i smarowanie sprzętu w ruchu (§ 72)
☐	podłączanie, sprawdzanie i naprawa instalacji elektrycznej przez osobę bez uprawnień (§ 54)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Oparzenie parą, gorącą wodą lub palnikiem
	

	Osunięcie ściany lub upadek do wykopu
	

	Brak tlenu w studni lub zbiorniku
	

	Uszkodzenie sieci (woda, gaz, prąd)
	

	Pożar od palnika
	

	Pęknięcie rury lub złącza pod ciśnieniem
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Roboty instalacyjne sanitarne: § 6, 25, 39, 41 ust. 3, 44 ust. 3, 54, 59 ust. 1, 64 ust. 2, 67, 72, 74, 105, 134, 143, 144, 145, 151, 152, 154, 162, 164 i 211 oraz, przez analogię do robót spawalniczych, § 226 i 229 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); § 13 i § 17–18 rozporządzenia w sprawie ręcznych prac transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139); § 8b ust. 1 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 w brzmieniu z Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745.
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