INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: SPAWARKA ELEKTRYCZNA I SPAWANIE GAZOWE
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
spawarka elektryczna albo zestaw do spawania gazowego: producent, typ, metoda
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	promieniowanie łuku: uszkodzenie wzroku i skóry, także u osób obok
☐	dymy i gazy spawalnicze
☐	porażenie prądem
☐	pożar i wybuch od iskier, odprysków i gorących elementów
☐	wybuch butli albo cofnięcie płomienia przy spawaniu gazowym
☐	oparzenia
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	przyłbica albo maska spawalnicza z filtrem dobranym do metody
☐	rękawice spawalnicze i odzież trudnopalna
☐	obuwie ochronne
☐	ochrona dróg oddechowych, jeśli wynika to z oceny ryzyka


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź, czy dla prac pożarowo niebezpiecznych w tym miejscu jest pisemne zezwolenie, jeśli wymaga go zakład lub budowa
☐	spawanie elektryczne: sprawdź połączenia przewodów i przyłączenie końcówki przewodu roboczego do uchwytu (§ 230 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
☐	do uchwytu elektrody i do masy używaj tylko przewodów oponowych spawalniczych o właściwym przekroju; spawany przedmiot uziem (§ 230 ust. 3 i 4)
☐	spawanie gazowe: używaj tylko butli z ważną cechą organu dozoru technicznego (§ 224)
☐	sprawdź przewody do tlenu i acetylenu: właściwa kolorystyka, długość co najmniej 5 m, płaskie zaciski, bez uszkodzeń (§ 227)
☐	usuń materiały palne z otoczenia i przygotuj gaśnicę
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	butle ustaw pionowo albo pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu (§ 226 ust. 1)
☐	trzymaj płomień palnika co najmniej 1 m od butli (§ 226 ust. 2)
☐	wydziel stanowisko tak, żeby światło łuku nie raziło innych osób (§ 232)
☐	na stałym stanowisku pracuj przy miejscowej wentylacji wyciągowej (§ 231)
☐	przewody chroń przed uszkodzeniem mechanicznym, a uszkodzone miejsca wytnij i połącz łącznikiem metalowym (§ 227 ust. 4 i 5)
☐	spawarkę elektryczną użytkuj zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (§ 230 ust. 1)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz spawarkę albo zamknij zawory butli i zwolnij ciśnienie w przewodach
☐	sprawdź miejsce pracy pod kątem tlących się materiałów, także po pewnym czasie od zakończenia
☐	odłóż uchwyt elektrody tak, żeby nie dotykał masy ani przedmiotów przewodzących
☐	zgłoś uszkodzenia sprzętu
7. Zakazy
☐	stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych (§ 228)
☐	używanie przewodów, które wcześniej służyły do innych gazów (§ 227 ust. 2)
☐	odmrażanie zaworu butli, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego płomieniem; tylko gorąca woda lub para (§ 229)
☐	spawanie bez osłony oczu i twarzy
☐	spawanie przy materiałach palnych bez ich usunięcia lub osłonięcia


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Pożar od iskier
	

	Cofnięcie płomienia lub wyciek gazu
	

	Porażenie prądem
	

	Uraz oczu od łuku
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




