INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: SPRĘŻARKA
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
sprężarka: producent, typ (tłokowa, śrubowa), napęd (elektryczny, spalinowy), moc kW, ciśnienie robocze, PD (bar), pojemność zbiornika V (l), PD × V, forma dozoru i nr UDT
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	rozerwanie zbiornika, węża albo złącza pod ciśnieniem, uderzenie końcówką węża
☐	wyrzut cząstek i zaprawy z narzędzia, strumień powietrza na ciało i do oczu
☐	hałas sprężarki i narzędzi pneumatycznych
☐	spaliny i tlenek węgla przy sprężarce spalinowej w pomieszczeniu
☐	pożar i oparzenie przy tankowaniu, o tłumik i głowicę
☐	pochwycenie dłoni albo odzieży przez pasek klinowy i wentylator
☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie zasilającym
☐	przewrócenie sprężarki na pochyłości i przygniecenie przy przenoszeniu
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	ochronniki słuchu przy sprężarce i narzędziach pneumatycznych
☐	okulary ochronne, rękawice ochronne, obuwie ochronne
☐	odzież bez luźnych elementów przy pasku i wentylatorze


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	poznaj instrukcję sprężarki i instrukcję eksploatacji zbiornika; leżą w miejscu dostępnym przy sprężarce (§ 13 ust. 2 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68; § 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	odczytaj z tabliczki zbiornika PD, V i PD × V; sprawdź formę dozoru i termin badania (zał. nr 1 lp. 34 i 51–53 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68)
☐	przy dozorze pełnym sprawdź decyzję UDT i datę ostatniej rewizji (art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym)
☐	ustaw sprężarkę stabilnie, poza wykopem i drogą przejazdu; spalinową na zewnątrz albo z odprowadzeniem spalin (§ 5 ust. 2 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
☐	sprawdź zawór bezpieczeństwa, manometr, wyłącznik ciśnieniowy i spust skroplin; nastaw nie zmieniaj (§ 14 ust. 2 i § 16 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68)
☐	obejrzyj węże, złączki i szybkozłącza; uszkodzonych i o nieznanej wytrzymałości nie używaj (§ 74 rozp. o robotach budowlanych)
☐	sprawdź osłony paska i wentylatora, poziom oleju i paliwa; tankuj przy wyłączonym silniku, z dala od ognia (§ 15 ust. 3–4 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)
☐	przy zasilaniu elektrycznym sprawdź test wyłącznika różnicowoprądowego i przewód (§ 59 ust. 1, § 57 ust. 2); wynik wpisz do dokumentacji maszyny, jeśli jest prowadzona (§ 70)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	nie przekraczaj ciśnienia dopuszczalnego ani nastawy zaworu bezpieczeństwa (§ 14 ust. 2 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68; § 65 rozp. o robotach budowlanych)
☐	węże układaj bez załamań, poza przejazdami; przejazd osłoń
☐	przed podłączeniem i odłączeniem narzędzia zamknij dopływ powietrza i spuść ciśnienie z węża
☐	nie kieruj strumienia powietrza na ciało ani na odzież
☐	spuszczaj skropliny ze zbiornika według instrukcji producenta
☐	przy sprężarce i narzędziach używaj ochronników słuchu; hałas porównuj z 85 dB z oceny ryzyka (zał. nr 2 cz. A pkt 1.3 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1286)
☐	przy uszkodzeniu zatrzymaj sprężarkę i odłącz zasilanie (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zamknij zawór wylotowy, spuść ciśnienie ze zbiornika i węży do atmosferycznego (§ 15 ust. 1 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68)
☐	spuść skropliny, wyłącz sprężarkę i odłącz zasilanie (§ 18 ust. 1 pkt 1 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
☐	zabezpiecz sprężarkę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 23 pkt 1)
☐	zgłoś usterki; dokument ostatniej kontroli maszyny trzymaj na miejscu pracy (§ 28 ust. 2)
7. Zakazy
☐	praca z wyłączonym albo zaślepionym zaworem bezpieczeństwa i zmiana jego nastaw bez uzgodnienia z dozorem (§ 14 ust. 2, § 16 rozp. Dz.U. 2022 poz. 68)
☐	otwieranie zbiornika, korka spustowego i złączy pod ciśnieniem (§ 15 ust. 1)
☐	używanie uszkodzonych węży i przewodów (§ 74 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	naprawy, czyszczenie i smarowanie w ruchu (§ 72)
☐	sprężarka spalinowa w zamkniętym pomieszczeniu bez wymiany powietrza (§ 5 ust. 2 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
☐	tankowanie przy pracującym silniku, palenie i otwarty ogień przy paliwie (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)
☐	samodzielna eksploatacja sprężarki o mocy powyżej 20 kW bez świadectwa kwalifikacyjnego (art. 54 ust. 2 Prawa energetycznego)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Pęknięcie węża albo złącza pod ciśnieniem
	

	Wzrost ciśnienia, nieszczelność lub uszkodzenie zbiornika (zawiadomienie dozoru, art. 19 ust. 1 ustawy)
	

	Pożar paliwa lub sprężarki
	

	Porażenie prądem, uraz strumieniem powietrza
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Sprężarka: § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. 2012 poz. 1468); § 2 pkt 5, § 13–18, § 21 ust. 1 i zał. nr 1 lp. 34 i 51–53 rozporządzenia Dz.U. 2022 poz. 68; art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1194); zał. nr 3 rozporządzenia Dz.U. 2019 poz. 1008; § 3–5 i zał. nr 1 gr. 2 pkt 16–17 rozporządzenia Dz.U. 2022 poz. 1392; art. 54 Prawa energetycznego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 43); § 5 ust. 2, § 15, § 18, § 23 pkt 1 i § 28 ust. 2 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; zał. nr 2 cz. A rozporządzenia Dz.U. 2018 poz. 1286; § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przeciwpożarowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 57, 59, 65, 67, 70, 72 i 74 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




