INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: SZLIFIERKA KĄTOWA
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
szlifierka kątowa: producent, typ, średnica tarczy, obroty
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	pęknięcie i rozerwanie tarczy, odłamki
☐	odrzut szlifierki przy zakleszczeniu tarczy w szczelinie
☐	iskry i odpryski: uraz oczu, zapalenie materiałów palnych
☐	pył, w tym pył z cięcia betonu, cegły i kamienia
☐	hałas i drgania
☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie lub obudowie
☐	skaleczenie o krawędzie ciętego materiału
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	okulary ochronne albo osłona twarzy
☐	ochronniki słuchu
☐	rękawice ochronne
☐	ochrona dróg oddechowych przy cięciu materiałów mineralnych
☐	odzież przylegająca, bez luźnych elementów; obuwie ochronne


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	obejrzyj obudowę, przewód i wtyczkę; z uszkodzoną izolacją nie pracuj
☐	sprawdź, czy osłona tarczy jest zamontowana i ustawiona od strony operatora
☐	dobierz tarczę do materiału; średnica zgodna z maszyną, dopuszczalna prędkość obrotowa podana na tarczy nie mniejsza niż na tabliczce szlifierki
☐	sprawdź tarczę: bez pęknięć i wyszczerbień, w terminie przydatności podanym na tarczy
☐	zamontuj uchwyt boczny i zdejmij klucz do kołnierza
☐	unieruchom obrabiany element w imadle albo ściskami
☐	usuń materiały palne z zasięgu iskier; przy cięciu w pomieszczeniu zapewnij odciąg albo zraszanie pyłu
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	trzymaj szlifierkę oburącz za uchwyty i stój stabilnie, poza płaszczyzną obrotu tarczy
☐	po włączeniu poczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, dopiero potem dotknij materiału
☐	nie dociskaj na siłę i nie przechylaj tarczy tnącej w szczelinie
☐	tarczą do cięcia nie szlifuj bokiem
☐	kieruj iskry z dala od ludzi, przewodów i materiałów palnych
☐	prowadź przewód zasilający z dala od tarczy
☐	nie pracuj z drabiny ani w pozycji nad głową bez stabilnego podparcia
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz szlifierkę i odłóż ją dopiero po zatrzymaniu tarczy
☐	przed wymianą tarczy odłącz wtyczkę z gniazda
☐	oczyść szlifierkę i miejsce pracy z pyłu i odpadów
☐	zgłoś przełożonemu uszkodzenia maszyny, przewodu albo tarczy
7. Zakazy
☐	praca bez osłony tarczy albo z tarczą o większej średnicy niż przewidziana dla szlifierki
☐	blokowanie włącznika w pozycji włączonej
☐	hamowanie tarczy ręką albo materiałem
☐	praca maszyną z uszkodzonym przewodem albo obudową
☐	cięcie materiału, do którego tarcza nie jest przeznaczona


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Zakleszczenie tarczy
	

	Pęknięcie tarczy
	

	Zapalenie się materiału od iskier
	

	Porażenie prądem
	

	Uraz oka lub skaleczenie
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




