INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: UKŁADARKA ASFALTU
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
układarka (rozkładarka) mas mineralno-asfaltowych: producent, typ (gąsienicowa, kołowa), szerokość stołu, podgrzewanie stołu
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	oparzenia gorącą mieszanką, stołem i elementami podgrzewanymi
☐	wciągnięcie lub zgniecenie przez przenośniki zgrzebłowe, ślimaki i kosz
☐	potrącenie przez wywrotkę cofającą do kosza
☐	potrącenie przez pojazdy przy pracy w pasie drogowym
☐	pożar: instalacja gazowa stołu, paliwo, środki do czyszczenia
☐	opary asfaltu, upał i hałas
☐	upadek z pomostu operatora albo stołu
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną
☐	obuwie ochronne odporne na wysoką temperaturę
☐	rękawice chroniące przed gorącem, odzież z długimi rękawami
☐	ochronniki słuchu i ochrona dróg oddechowych według oceny ryzyka


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych (zał. nr 1 gr. II lp. 2, klasa II)
☐	obejdź maszynę: wycieki, gąsienice lub koła, osłony ślimaków i przenośników, wyłączniki awaryjne
☐	sprawdź instalację podgrzewania stołu: butle, przewody, zawory, szczelność
☐	poznaj zasady pracy i sygnały ostrzegawcze od osoby nadzorującej (§ 7 ust. 1 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	sprawdź oznakowanie robót i sposób prowadzenia ruchu (§ 4 ust. 2)
☐	uzgodnij z kierowcami wywrotek sygnały podjazdu, wyładunku i odjazdu
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	nie podgrzewaj masy bitumicznej w zbiornikach maszyny otwartym ogniem (§ 18)
☐	nie sięgaj do kosza, ślimaków i przenośników przy pracującym napędzie
☐	nie dopuszczaj ludzi między wywrotkę a układarkę
☐	stołowi pracują z pomostów stołu, poza zasięgiem ślimaków
☐	przy ograniczonej widoczności pracuj tylko na oświetlonym miejscu robót (§ 4 ust. 3)
☐	przy linii napowietrznej zachowaj odległości z § 55 rozp. o robotach budowlanych, także dla podniesionej skrzyni wywrotki
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	opróżnij kosz i ślimaki, wyłącz podgrzewanie stołu i zamknij zawory butli
☐	zatrzymaj układarkę na płaskim podłożu, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk
☐	czyść kosz, ślimaki i stół tylko przy zatrzymanej maszynie, środkiem wskazanym przez producenta
☐	zabezpiecz maszynę przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5)
☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu
7. Zakazy
☐	naprawa, czyszczenie i konserwacja maszyny w ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 3)
☐	czyszczenie maszyny benzyną etylizowaną albo rozpuszczalnikami tworzącymi mieszaniny palne (§ 2 ust. 1 pkt 4)
☐	obsługa maszyny bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych (§ 2 ust. 1 pkt 1)
☐	palenie tytoniu i otwarty ogień przy butlach gazowych i przy tankowaniu
☐	przewożenie osób poza miejscami przewidzianymi przez producenta


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Oparzenie gorącą masą
	

	Wyciek gazu lub pożar przy stole
	

	Wypadek osoby przy koszu lub ślimakach
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Zakaz otwartego ognia przy podgrzewaniu masy bitumicznej: § 18; czyszczenie maszyn i praca w pasie drogowym: § 2, 4, 5 i 7 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583); wpis operatora: § 23 i zał. nr 1 gr. II lp. 2 (Dz.U. 2020 poz. 1461, Dz.U. 2023 poz. 291). Pyły, gazy i linie energetyczne: § 44 i 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




