INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: WALEC DROGOWY
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
walec drogowy: producent, typ (tandemowy, jednobębnowy, ogumiony, okołkowany), masa, wibracja / oscylacja
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	najechanie na osobę, zwłaszcza przy jeździe wstecz
☐	przewrócenie walca na krawędzi nasypu, skarpy albo wykopu
☐	potrącenie przez pojazdy przy pracy w pasie drogowym
☐	drgania przenoszone na budynki, instalacje i operatora
☐	oparzenia przy układaniu gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej
☐	upadek przy wsiadaniu i wysiadaniu z kabiny
☐	hałas i spaliny
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną
☐	obuwie ochronne, przy asfalcie odporne na wysoką temperaturę
☐	ochronniki słuchu według oceny ryzyka
☐	pas bezpieczeństwa i rama ROPS, jeśli walec je ma


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na walce drogowe (zał. nr 1 gr. II lp. 10)
☐	obejdź walec: wycieki, bębny i zgarniacze, opony, zraszacze, lusterka i kamery
☐	sprawdź hamulce, sygnał cofania, oświetlenie i wyłącznik awaryjny
☐	ustal z kierownikiem robót pas pracy, krawędzie nasypu i miejsca, gdzie wibracja jest zakazana
☐	w pasie drogowym sprawdź oznakowanie robót i sposób prowadzenia ruchu (§ 4 ust. 2 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	oznakuj miejsce zagęszczania wibracyjnego przenośnymi zaporami (§ 9 ust. 2 pkt 1)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	pracuj zgodnie z instrukcją obsługi walca (§ 19 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	na pochyłościach trzymaj się dopuszczalnego nachylenia z dokumentacji maszyny (§ 10 ust. 1)
☐	nie zbliżaj się do niezagęszczonej krawędzi nasypu ani wykopu
☐	wyłączaj wibrację przy zawracaniu, postoju i zjeździe z pasa zagęszczania
☐	cofaj tylko przy widocznej strefie za walcem albo z sygnalistą
☐	przy ograniczonej widoczności pracuj tylko na oświetlonym miejscu robót (§ 4 ust. 3)
☐	przy liniach napowietrznych zachowaj odległości z § 55 rozp. o BHP przy robotach budowlanych
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zatrzymaj walec na płaskim podłożu, wyłącz wibrację i silnik, wyjmij kluczyk
☐	zabezpiecz walec przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
☐	oczyść bębny i zgarniacze przy wyłączonym silniku
☐	zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu
7. Zakazy
☐	naprawa, czyszczenie i konserwacja walca w ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 3)
☐	zmiany konstrukcyjne walca (§ 2 ust. 1 pkt 2)
☐	przewożenie osób na walcu
☐	praca z wibracją przy budynkach i instalacjach bez ustalenia z kierownikiem robót
☐	opuszczanie kabiny przy pracującym silniku i włączonym napędzie


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Przechył lub zsunięcie walca ze skarpy
	

	Wypadek osoby w strefie pracy
	

	Pożar lub wyciek paliwa
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Praca w pasie drogowym, zagęszczanie wibracyjne, pochyłości i walce: § 2, 4, 5, 9 ust. 2, § 10 ust. 1 i § 19 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583). Odległości od linii energetycznych: § 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




