INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: WIBRATOR DO BETONU
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
wibrator: producent, typ (buławowy z przetwornicą, z wałkiem elastycznym, belka, przyczepny), napęd (elektryczny, spalinowy, akumulatorowy), średnica buławy
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie albo wtyczce, w wilgoci
☐	drgania przenoszone na ręce, uszkodzenie krążenia i nerwów rąk
☐	hałas wibratora i przetwornicy
☐	pochwycenie dłoni przez wałek elastyczny, uderzenie buławą
☐	upadek z wysokości przy wibrowaniu stropu, słupa i ściany z pomostu
☐	przeciążenie albo rozszczelnienie deskowania pod parciem mieszanki
☐	kontakt skóry i oczu z mieszanką betonową
☐	spaliny przy wibratorze albo przetwornicy spalinowej w zamkniętej przestrzeni
☐	potknięcie o przewody i zbrojenie
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	obuwie ochronne gumowe albo kalosze, rękawice odporne na cement i amortyzujące drgania
☐	okulary ochronne, ochronniki słuchu
☐	hełm ochronny; przy pracy na wysokości balustrada, a gdy nie można jej zastosować, szelki (§ 6 i 7 rozp. o robotach budowlanych)


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	poznaj DTR wibratora i instrukcję producenta (§ 61, § 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	sprawdź przewód, wtyczkę, obudowę i buławę; uszkodzonych nie używaj, napraw nie rób samodzielnie (§ 54, § 57 ust. 2)
☐	sprawdź test wyłącznika różnicowoprądowego i zasilanie z rozdzielnicy nie dalej niż 50 m (§ 56 ust. 2, § 59 ust. 1)
☐	sprawdź osłonę wałka elastycznego, mocowanie buławy i stan przetwornicy (§ 15 ust. 3–4 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
☐	wibrator i przetwornicę spalinową używaj tylko przy wystarczającej wymianie powietrza; tankuj przy wyłączonym silniku, z dala od ognia (§ 5 ust. 2 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; § 4 ust. 1 pkt 1 rozp. ppoż.)
☐	sprawdź protokół odbioru deskowania i drogi dojścia; pomost do wibrowania ma balustradę, a gdy nie można jej zastosować, używaj szelek z punktem kotwiczenia (§ 6, 7)
☐	ustal sygnały z operatorem pompy i osobą przy deskowaniu (§ 100)
☐	wynik sprawdzenia wpisz do dokumentacji maszyny, jeśli jest prowadzona (§ 70)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	włączaj wibrator po zanurzeniu buławy w mieszance, według instrukcji producenta
☐	zanurzaj i wyjmuj buławę powoli, pionowo; nie ciągnij ani nie przenoś wibratora za przewód
☐	nie opieraj buławy o zbrojenie i deskowanie, nie wibruj na sucho
☐	przewód prowadź ponad zbrojeniem i deskowaniem, poza przejściami, chroń przed przetarciem (§ 57 ust. 2)
☐	rób przerwy i zmieniaj osoby; drgania na ręce do 2,8 m/s² dziennie (zał. nr 2 cz. B pkt 1.2 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1286)
☐	używaj ochronników słuchu; hałas porównuj z 85 dB z oceny ryzyka (zał. nr 2 cz. A pkt 1.3)
☐	obserwuj deskowanie; przy wygięciu albo wycieku zatrzymaj wibrowanie i zgłoś przełożonemu
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz wibrator i odłącz zasilanie (§ 18 ust. 1 pkt 1 rozp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
☐	oczyść buławę i przewód z betonu na postoju, środkami do tego przeznaczonymi (§ 17 ust. 1; § 71 rozp. o robotach budowlanych)
☐	zwiń przewód bez załamań i odłóż w wyznaczone miejsce
☐	zgłoś usterki; naprawy elektryczne wykonuje osoba z uprawnieniami (§ 54)
7. Zakazy
☐	używanie wibratora z uszkodzonym przewodem, wtyczką albo obudową (§ 57 ust. 2, § 67 rozp. o robotach budowlanych)
☐	samodzielne naprawy elektryczne przewodu i wtyczki (§ 54)
☐	naprawa, czyszczenie i wymiana buławy przy włączonym wibratorze (§ 72)
☐	praca bez sprawdzenia wyłącznika różnicowoprądowego, gdy jest w instalacji (§ 59 ust. 1)
☐	wibrowanie z niezabezpieczonego pomostu bez balustrady i szelek (§ 6, 7)
☐	wylewanie mieszanki w deskowanie z wysokości ponad 1 m (§ 208 ust. 3)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Porażenie prądem
	

	Uszkodzenie przewodu, zwarcie
	

	Wygięcie, wyciek albo zawalenie deskowania
	

	Pochwycenie dłoni przez wałek, uraz buławą
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Wibrator do betonu: § 1 i 2 ust. 1 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583; wibratorów nie ma w zał. nr 1 w brzmieniu z Dz.U. 2020 poz. 1461); § 5 ust. 2, § 15, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 19 pkt 3 i § 32 rozporządzenia Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596; zał. nr 2 cz. A i B rozporządzenia Dz.U. 2018 poz. 1286; § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przeciwpożarowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 6, 7, 44, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 67, 70–72, 100, 207 i 208 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Przepisy nie podają głębokości ani czasu zanurzenia buławy.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




