INSTRUKCJA BHP: PALECIAK (WÓZEK PALETOWY)
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
paleciak: producent, typ (ręczny, elektryczny niskiego podnoszenia, elektryczny z masztem), udźwig z tabliczki, nr UDT, jeśli ma
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	przygniecenie stóp i nóg przez wózek albo ładunek, najechanie na nogę
☐	upadek albo przesunięcie ładunku z wideł, przewrócenie palety
☐	przeciążenie kręgosłupa przy ruszaniu i hamowaniu ładunku
☐	zjazd wózka z pochylni, rampy albo ze skarpy
☐	uderzenie w osoby i przedmioty przy ograniczonej widoczności
☐	przygniecenie dłoni przy układaniu palety i przy dźwigni opuszczania
☐	porażenie prądem albo oparzenie przy ładowaniu akumulatora (wózek elektryczny)
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	obuwie ochronne z podnoskiem, rękawice ochronne
☐	kamizelka ostrzegawcza przy pracy na drodze ruchu pojazdów
☐	hełm ochronny na placu budowy


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź rodzaj wózka i udźwig z tabliczki; ręcznego nie obejmuje rozp. o wózkach z napędem silnikowym (§ 1 rozp. Dz.U. 2020 poz. 852)
☐	wózek z napędem: zapoznaj się z instrukcją wózka, ryzykiem i instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych (§ 5 ust. 1 rozp. Dz.U. 2020 poz. 852)
☐	wózek z napędem: sprawdź układ kierowniczy, hamulce, napęd, mechanizm podnoszenia, oświetlenie i sygnalizację; nieprawidłowości odnotuj (§ 7 ust. 1–2)
☐	sprawdź koła, widły, dźwignię opuszczania i brak wycieku oleju; niesprawnego wózka nie używaj (§ 7 ust. 3; § 70 rozp. o robotach budowlanych)
☐	sprawdź trasę: powierzchnia równa, stabilna i nieśliska (§ 9 ust. 1 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1139); drogi dla wózków do 5% (§ 14 pkt 2 rozp. o robotach budowlanych)
☐	ustal z przełożonym limit masy ładunku z wózkiem z oceny ryzyka; dla wózków wielokołowych § 21 ust. 1 podaje 450 kg (mężczyźni) i 180 kg (kobiety) przy terenie do 5%
☐	sprawdź ładunek: paleta cała, ładunek zabezpieczony i w obrysie wózka (§ 9 rozp. Dz.U. 2020 poz. 852; § 23 ust. 2 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1139)
☐	wózek elektryczny: sprawdź stan naładowania i przewody akumulatora według instrukcji producenta
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	ładunek nie przekracza udźwigu z tabliczki (§ 17 pkt 5 rozp. Dz.U. 2020 poz. 852; § 65 rozp. o robotach budowlanych)
☐	siła ruszenia ręcznego wózka: pchanie do 300 N, ciągnięcie do 250 N dla mężczyzn, 120 N i 100 N dla kobiet; przy większej użyj wózka z napędem (§ 14 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1139)
☐	jedź krokiem, ruszaj i hamuj płynnie, według instrukcji producenta; na pochylni nie puszczaj wózka
☐	po pochylniach tymczasowych o kącie ponad 15° nie przetaczaj (§ 12 ust. 1 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1139)
☐	nie przewoź ręcznie ładunku po terenie o nachyleniu ponad 8% ani dalej niż 200 m (§ 21 ust. 3)
☐	nie przewoź ładunku, który zasłania widok; w razie potrzeby poproś osobę pomagającą (§ 23 ust. 2)
☐	przed wjazdem do pojazdu samochodowego albo wagonu sprawdź, czy masa wózka z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnego obciążenia (§ 12 rozp. Dz.U. 2020 poz. 852)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	opuść widły do najniższego położenia, wózek odstaw na wyznaczone miejsce, poza drogą ruchu
☐	wózek elektryczny: wyłącz, wyjmij kluczyk, podłącz do ładowania w miejscu do tego przeznaczonym
☐	zgłoś usterki; wózek z uszkodzeniem oznacz i wyłącz z użytku (§ 7 ust. 3 rozp. Dz.U. 2020 poz. 852)
7. Zakazy
☐	stanie i jazda na wózku albo na jego widłach, o ile producent nie przystosował wózka do przewożenia osób (§ 10 rozp. Dz.U. 2020 poz. 852)
☐	obciążanie ponad udźwig i przewóz ładunku niedostosowanego do wymiarów wideł (§ 17 pkt 1 i 5)
☐	jazda po podłożu niestabilnym, śliskim i w miejscach nieoświetlonych, gdy wózek nie ma odpowiednich świateł (§ 17 pkt 4 i 7)
☐	przeróbki wózka i demontaż urządzeń ochronnych (§ 3 ust. 2)
☐	praca niesprawnym wózkiem (§ 7 ust. 3)
☐	przewóz przez drzwi i korytarze zbyt wąskie dla ładunku (§ 8 ust. 2 rozp. Dz.U. 2018 poz. 1139)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Przewrócenie palety albo ładunku
	

	Przygniecenie stopy lub dłoni
	

	Zjazd wózka z pochylni
	

	Uraz kręgosłupa przy ruszaniu ładunku
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Paleciak: § 1–10, 12 i 17 rozporządzenia z 15 grudnia 2017 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 852); § 1 pkt 6 lit. l rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. 2012 poz. 1468); § 2 pkt 3, § 5, § 6 ust. 2, § 8, 9, 12, 14, 21 i 23 rozporządzenia w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139); § 14, 15, 65 i 70 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Rozporządzenie o ręcznych pracach transportowych nie wymienia wózka paletowego z nazwy: limit masy z § 21 ust. 1 jest punktem wyjścia do oceny ryzyka.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




