INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: WYRÓWNIARKO-GRUBOŚCIÓWKA
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
wyrówniarko-grubościówka: producent, typ, szerokość stołu i grubościowania, napęd, odciąg wiórów
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	pochwycenie dłoni przez wirujący wał nożowy przy struganiu na wyrówniarce
☐	pochwycenie przez wałki podające i uderzenie przy grubościowaniu
☐	odrzut elementu i wyrzut drewna, odłamki
☐	skaleczenie nożem przy wymianie i ustawianiu noży
☐	pył drzewny i wióry: wdychanie, pożar
☐	hałas wału nożowego i odciągu
☐	porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie lub obudowie
☐	wybieg wału po wyłączeniu, zakleszczenie ciężkiego elementu
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	okulary ochronne, ochronniki słuchu
☐	półmaska przeciwpyłowa przy struganiu na sucho
☐	obuwie ochronne; odzież przylegająca, bez luźnych elementów
☐	rękawice tylko przy noszeniu drewna, nie przy podawaniu do wału (przykład, zgodnie z DTR)


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	poznaj DTR maszyny; sprawdź tabliczkę i wyposażenie (§ 61 rozp. o robotach budowlanych, na terenie budowy)
☐	sprawdź osłonę wału nożowego wyrówniarki i osłony wałków podających grubościówki; muszą być na miejscu (§ 15 ust. 3–4 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	sprawdź, że elementy sterownicze są widoczne i oznakowane (§ 9 ust. 1), a wyłącznik i zatrzymanie awaryjne działają (§ 13 ust. 1–3, § 14 ust. 1)
☐	sprawdź odciąg wiórów i pyłu: podłączony, drożny (§ 14 ust. 4)
☐	sprawdź noże: naostrzone, równo ustawione i zamocowane według DTR; ustawianie i wymianę wykonuje osoba upoważniona i przeszkolona (§ 29, § 32 pkt 2)
☐	maszyna stoi stabilnie, w razie potrzeby zamocowana do podłoża (§ 15 ust. 1); stanowisko jest oświetlone (§ 16 ust. 1)
☐	sprawdź drewno: bez gwoździ, śrub, kamieni i zakleszczających się sęków
☐	maszynę sprawdź przed pracą i przy zmianie obsługi, a przy dokumentacji wpisz wynik (§ 70 rozp. o robotach budowlanych na terenie budowy)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	uruchamiaj maszynę celowym użyciem przycisku; po każdym zatrzymaniu włączaj ją ponownie świadomie (§ 12 ust. 1–2 rozp. o użytkowaniu maszyn)
☐	wyrówniarka: podawaj drewno oburącz, a przy końcu elementu użyj popychacza; ręce nie nad wałem (przykład, zgodnie z DTR)
☐	grubościówka: podawaj od strony stołu podającego, stój z boku strefy odrzutu, nie zaglądaj w otwór od strony wyjścia (przykład, zgodnie z DTR)
☐	struguj tylko drewno, do którego maszyna jest przeznaczona (§ 16 ust. 4)
☐	wióry usuwaj odciągiem; nie zgarniaj ich ręką spod noży (§ 14 ust. 4)
☐	nie zdejmuj osłon i nie wyłączaj zabezpieczeń (§ 15 ust. 4 pkt 3)
☐	przy uszkodzeniu albo niezwykłym hałasie zatrzymaj maszynę i odłącz zasilanie (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	wyłącz maszynę i poczekaj na zatrzymanie wału nożowego i wałków (przykład, zgodnie z DTR)
☐	odłącz maszynę od zasilania przed czyszczeniem, regulacją i wymianą noży (§ 17 ust. 1, § 18 ust. 1 pkt 1)
☐	oczyść maszynę i miejsce pracy z wiórów i pyłu, opróżnij pojemnik odciągu
☐	wpisz zdarzenia do dziennika konserwacji, jeśli jest prowadzony dla maszyny (§ 17 ust. 2)
☐	zgłoś usterki, tępe noże i uszkodzone osłony
7. Zakazy
☐	praca bez osłony wału nożowego i osłon wałków podających (§ 15 ust. 3–4)
☐	wyłączanie albo omijanie osłon i wyłączników (§ 15 ust. 4 pkt 3)
☐	czyszczenie, regulacja i wymiana noży przy pracującej maszynie (§ 17 ust. 1; § 72 rozp. o robotach budowlanych)
☐	obsługa przez osobę bez przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania maszyny (§ 32 pkt 1)
☐	ustawianie i wymiana noży przez osobę nieupoważnioną (§ 29)
☐	struganie drewna z gwoździami, śrubami i metalem
☐	obróbka materiałów, do których maszyna nie jest przeznaczona (§ 16 ust. 4)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Pochwycenie dłoni przez wał lub wałki
	

	Odrzut elementu, zakleszczenie
	

	Skaleczenie nożem
	

	Pożar pyłu i wiórów
	

	Porażenie prądem
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Wyrówniarko-grubościówka: § 1 pkt 1 (w brzmieniu z Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745), § 9, 12–18, 29 i 32 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań BHP w zakresie użytkowania maszyn (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596); na terenie budowy także § 61, 67, 70 i 72 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Szczegółowe zasady podawania drewna, ustawiania noży i prowadnic wynikają z instrukcji producenta (DTR).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




