INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA PLACU BUDOWY
sposoby postępowania na wypadek pożaru i zasady ochrony przeciwpożarowej terenu budowy (art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 4 rozporządzenia MSWiA, § 42 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
	Budowa
nazwa
	
	Adres i wjazd dla straży
ulica, nr bramy, punkt orientacyjny
	



1. W razie pożaru
	Kolejność działań

	1. Zaalarmuj osoby w strefie zagrożenia okrzykiem „POŻAR” i wezwij straż pożarną (112 albo 998).

	2. Podaj adres budowy, wjazd, co się pali, czy są ludzie w zagrożeniu i butle z gazem.

	3. Gaś pożar w zarodku gaśnicą, jeśli nie narażasz siebie ani innych.

	4. Wyłącz zasilanie rozdzielnicy budowy, zamknij zawory butli, odsuń materiały palne.

	5. Przejdź drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki i zgłoś się kierownikowi budowy.

	6. Wskaż straży miejsce pożaru, butle, paliwo i materiały palne; nie wracaj do strefy.



2. Telefony alarmowe
	Kogo powiadomić
	Telefon
	Uwagi

	Numer alarmowy
	
	

	Państwowa Straż Pożarna
	
	

	Pogotowie ratunkowe
	
	

	Kierownik budowy: ........................
	
	

	Osoba wyznaczona do gaszenia pożarów: ........................
	
	

	Pogotowie energetyczne / gazowe
	
	



3. Gdzie jest
	Gaśnice
miejsca, numery z karty przeglądu
	
	Wyłącznik prądu budowy
rozdzielnica główna
	

	Butle z gazem, zawory
miejsce
	
	Punkt zbiórki do ewakuacji
miejsce
	

	Apteczka
miejsce
	
	Hydrant / źródło wody
miejsce
	



4. Osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji (art. 209¹ § 1 pkt 2 lit. b i art. 207¹ § 2 KP)
	Imię i nazwisko
	Firma
	Miejsce pracy
	Telefon

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych umieszcza się w widocznych miejscach (§ 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MSWiA): w biurze budowy, w kontenerze socjalnym, przy wejściu na teren i na placu składowym.


5. Organizacja ochrony przeciwpożarowej budowy
	Władający terenem budowy
wykonawca, umowa (art. 4 ust. 1a ustawy)
	
	Odpowiada za instrukcję
imię, nazwisko, funkcja
	

	Roboty w czynnym obiekcie
tak / nie; uzgodniono z instrukcją obiektu (§ 6)
	
	System sygnalizacji pożarowej
tak / nie (§ 42 ust. 1)
	



6. Gaśnice i sprzęt (§ 42 rozp. o BHP przy robotach budowlanych, § 32–33 rozp. MSWiA)
	Miejsce
	Nr gaśnic / sprzęt
	Typ
	Uwagi

	Biuro i kontenery zaplecza
	
	
	

	Plac składowy materiałów
	
	
	

	Rozdzielnica główna
	
	
	

	Każda kondygnacja w budowie
	
	
	

	Magazyn butli i paliwa
	
	
	

	Stanowiska robót z ogniem
	
	
	



7. Drogi pożarowe i ewakuacyjne
☐	droga pożarowa i wjazd dla straży wolne od materiałów i pojazdów (§ 5)
☐	drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane, oświetlenie awaryjne tam, gdzie jest wymagane (§ 41 rozp. BHP, § 4 ust. 2 pkt 4)
☐	miejsca gaśnic, butli i materiałów niebezpiecznych pożarowo oznakowane (§ 4 ust. 2 pkt 4)
☐	punkt zbiórki oznakowany i znany ekipom
8. Składowiska, butle, materiały palne
☐	pas ochronny co najmniej 2 m, niepalny lub gruntowy oczyszczony, wokół placów składowych i obiektów tymczasowych o konstrukcji palnej (§ 4 ust. 3)
☐	materiały palne co najmniej 4 m od granicy działki sąsiedniej (§ 4 ust. 1 pkt 6)
☐	materiały palne co najmniej 0,5 m od czynnych rozdzielnic (§ 4 ust. 1 pkt 8 lit. b)
☐	w strefie tymczasowego obiektu lub terenu najwyżej 2 butle z gazem płynnym po 11 kg; butle turystyczne do 5 kg łącznie do 22 kg (§ 10 ust. 2)
☐	butle pionowo, zabezpieczone przed upadkiem, zawory z kołpakami (§ 13 ust. 4 i 6)
☐	na stanowisku nie więcej materiału niebezpiecznego pożarowo niż dobowe zapotrzebowanie (§ 7 ust. 1 pkt 2)
☐	paliwo do maszyn: miejsce i pojemniki ........................
9. Zakazy na terenie budowy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA)
	Zabronione jest

	otwarty ogień i palenie tytoniu w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo (pkt 1 lit. b)

	używanie niesprawnych instalacji, urządzeń i narzędzi albo niezgodnie z przeznaczeniem (pkt 2)

	rozgrzewanie smoły otwartym ogniem bliżej niż 5 m od obiektu i składowiska materiałów palnych, poza dachem niepalnym w budowanym obiekcie i podgrzewaczami do tego celu (pkt 4)

	rozpalanie ognia i wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie materiałów palnych (pkt 5)

	elektryczne urządzenia ogrzewcze ustawione na podłożu palnym, poza warunkami producenta (pkt 7)

	zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (pkt 14)

	ograniczanie dostępu do gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych, kurków gazu (pkt 18)





10. Roboty z ogniem otwartym, spawanie i cięcie
Przed rozpoczęciem takich robót ocenia się zagrożenie pożarowe w miejscu ich wykonania, ustala środki zapobiegawcze, wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca, przebieg i zabezpieczenie po zakończeniu oraz zaznajamia wykonawców z zagrożeniami; po zakończeniu kontroluje się miejsce prac i rejony przyległe (§ 36 rozporządzenia MSWiA). Ustalenia dla każdej takiej pracy zapisuje się w osobnym dokumencie nr ........................
11. Zasady dla ekip
☐	każda firma wyznacza osoby do zwalczania pożarów i ewakuacji i podaje je kierownikowi budowy (art. 209¹ § 1 pkt 2 KP)
☐	nowa ekipa zapoznaje się z instrukcją przed rozpoczęciem pracy (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej)
☐	pożar, zadymienie, wyciek gazu lub paliwa i uszkodzoną gaśnicę zgłasza się kierownikowi budowy
☐	po pracy: wyłączone nagrzewnice i elektronarzędzia, zamknięte butle, uprzątnięte materiały palne
☐	użytą gaśnicę zgłasza się do wymiany i wpisuje do karty przeglądu gaśnic
12. Aktualizacje instrukcji
	Data
	Zmiana: zaplecze, drogi, składowiska, ekipy
	Podpis

	
	
	

	
	
	

	
	
	



13. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej)
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Firma
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	



	
	
	

	Opracował (data, podpis)
	
	Zatwierdził: kierownik budowy (data, podpis)



Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. wyposażyć je w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić osobom przebywającym bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru (art. 4 ust. 1 pkt 2, 4–7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej); obowiązki te przejmuje zarządca lub użytkownik na podstawie umowy, a w braku umowy faktycznie władający terenem (art. 4 ust. 1a). Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




