INSTRUKCJA PRACY ŻURAWI W WARUNKACH KOLIZYJNYCH
§ 16 rozporządzenia z 22 października 2018 r. w sprawie BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147)
	Instrukcja nr / wersja
	
	Obowiązuje od
	



	Budowa
nazwa, adres
	
	Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawi
	

	Opracował
imię, nazwisko, funkcja, data
	
	Zatwierdził
imię, nazwisko, funkcja, data
	



Żurawie w strefie kolizji
	Oznaczenie
	Typ / producent
	Nr ewid. UDT
	Wysięg (m)
	Wys. haka (m)
	Operatorzy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



1. Granice i oznakowanie stref pracy oraz możliwej kolizji (§ 16 ust. 1 pkt 1)
	Opis stref; rysunek w załączniku nr 1 (plan placu z zasięgami i strefą kolizji)

	

	

	

	

	

	





2. Środki zabezpieczające lub ostrzegające przed pracą w strefie kolizyjnej (pkt 2)
	Np. system antykolizyjny, ograniczniki strefy, sygnalizacja w kabinie

	

	



3. Pierwszeństwo ruchu (pkt 3)
	Który żuraw ma pierwszeństwo, w jakich sytuacjach

	

	



4. Strefy pracy wyłącznie przy wolnych ruchach (pkt 4)
	Granice stref i dopuszczalne prędkości

	

	



5. Sygnały i komunikacja operator – sygnalista (pkt 5, § 7, § 16 ust. 3)
	Urządzenie komunikacyjne
kanał / numer
	
	Dodatkowe urządzenie komunikacyjne
kanał / numer
	

	Sygnały ręczne przy awarii łączności
według § 22 zał. 1 do ogólnych przepisów BHP
	



6. Koordynacja pracy żurawi (pkt 6)
	Kto koordynuje, jak uzgadnia się wejście w strefę kolizji

	

	



7. Postępowanie w przypadku awarii lub wypadku (pkt 7)
	Zatrzymanie, powiadomienie, odgrodzenie miejsca pod ładunkiem (§ 12 ust. 2, § 13 ust. 2)

	

	



8. Pozwolenie na pracę w warunkach kolizyjnych (pkt 8)
	Tryb wydawania pozwolenia, kto podpisuje (osoba wyznaczona przez kierującego pracownikami)

	

	



9. Prędkość wiatru, przy której przerywa się pracę (pkt 9)
	Prędkość wiatru w porywach (m/s)
nie więcej niż 15 m/s, przy ładunkach wielkowymiarowych 10 m/s (§ 11 ust. 1 pkt 7 i 8), chyba że producent określił inaczej
	
	Gdzie odczyt
wiatromierz na wysokości wysięgnika (§ 20 pkt 5)
	





POZWOLENIE NA PRACĘ ŻURAWIA W WARUNKACH KOLIZYJNYCH
	Nr
	Data
	Żuraw
	Zakres / godziny
	Wydał (osoba wyznaczona)
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



KARTA PODPISÓW (§ 16 ust. 2 i 4)
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Funkcja: operator / sygnalista / hakowy
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	



W przypadku pracy żurawia w warunkach kolizyjnych, stwarzających możliwość zetknięcia się żurawia albo ładunku z innym żurawiem lub obiektem, żuraw jest obsługiwany zgodnie z opracowaną w tym zakresie instrukcją (§ 16 ust. 1). Operator żurawia, sygnalista i hakowy zapoznają się z instrukcją i potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem na karcie podpisów (§ 16 ust. 4). Przemieszczanie ładunku przy użyciu więcej niż jednego żurawia wymaga osobnej instrukcji (§ 17).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




