KARTA PRZEGLĄDU DRABIN PRZENOŚNYCH
drabiny przystawne, rozstawne i wysuwane: § 50 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, § 141 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych
	Karta nr
	
	Karta prowadzona od
	



1. Budowa i osoby
	Budowa
nazwa, adres
	
	Pracodawca lub brygada
firma, adres
	

	Prowadzący kartę
imię, nazwisko, funkcja
	
	Okres przeglądu okresowego
ustala pracodawca; wpisz też okres z instrukcji producenta
	



2. Wykaz drabin
	Nr ewid.
	Rodzaj (P, R, W, inna)
	Materiał, długość lub wysokość
	Obciążenie z tabliczki, norma
	Producent, typ
	Data wprowadzenia do użycia
	Miejsce, użytkownik

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Rodzaj: P przystawna, R rozstawna, W wysuwana. Drabiny przenośne stosowane w zakładach pracy powinny spełniać wymagania Polskich Norm (§ 50 ust. 1 ogólnych przepisów BHP); numer normy przepisz z oznaczenia na drabinie.
3. Lista kontrolna oględzin (przed użyciem i przy przeglądzie)
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Drabina nieuszkodzona (stosowanie drabin uszkodzonych jest niedopuszczalne, § 50 ust. 2 pkt 1)
	
	
	

	Szczeble i stopnie: bez pęknięć, wgnieceń i luzów, bez śladów prowizorycznej naprawy
	
	
	

	Podłużnice: proste, bez pęknięć, korozji i przeróbek
	
	
	

	Stopki antypoślizgowe: kompletne i niezużyte
	
	
	

	Rozstawna: zawiasy, ogranicznik rozwarcia i blokady działają
	
	
	

	Wysuwana: zaczepy, lina i blokady działają, człony chodzą bez zacięć
	
	
	

	Powierzchnie bez błota, oleju, farby i innych śliskich zanieczyszczeń
	
	
	

	Oznaczenia producenta, obciążenia i normy czytelne
	
	
	

	Bez pałąków i dłuższa niż 4 m: prowadnica pionowa do urządzenia samohamującego (§ 141)
	
	
	



Pracodawca zapewnia systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustala sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania (§ 40 ust. 1 ogólnych przepisów BHP). Przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2 m przed rozpoczęciem prac sprawdza się stan techniczny urządzeń, na których mają być wykonywane, w tym ich stabilność (§ 110 ust. 1 pkt 1). Przepisy nie wymagają tej karty i nie podają terminu przeglądu drabin.


4. Przeglądy
	Data
	Nr ewid.
	Powód (P, O, Z)
	Wynik oględzin, usterki
	Decyzja
	Sprawdzający: imię, nazwisko
	Podpis

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Powód: P przy przyjęciu na budowę lub po zwrocie od użytkownika, O przegląd okresowy, Z po upadku, uderzeniu, naprawie lub długim składowaniu na zewnątrz. Decyzja: dopuszczona, dopuszczona po usunięciu usterki, wycofana z użytkowania.
5. Drabiny wycofane z użytkowania
	Data
	Nr ewid.
	Usterka
	Oznakowanie i zabezpieczenie przed użyciem
	Naprawa lub złomowanie
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności: stosowanie drabin uszkodzonych, stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu i do przenoszenia ciężarów powyżej 10 kg, używanie rozstawnej jako przystawnej, ustawianie na niestabilnym podłożu, wchodzenie i schodzenie plecami do drabiny oraz przenoszenie drabiny dłuższej niż 4 m przez jedną osobę (§ 50 ust. 2 pkt 1–2, 4–5, 9–10). Drabina przystawna wystaje ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia wynosi od 65° do 75° (§ 50 ust. 3). Roboty murarskie i tynkarskie z drabin przystawnych są zabronione (§ 189 rozp. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), ciesielskie wolno wykonywać z drabin do 3 m (§ 194), a malarskie z drabin rozstawnych do 4 m od podłogi (§ 48 ust. 1).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




