KARTA PRZEGLĄDÓW ELEKTRONARZĘDZI I PRZEDŁUŻACZY
kontrola zgodnie z instrukcją producenta, wyniki odnotowuje i przechowuje kierownik robót lub mistrz budowlany (§ 105 i § 5 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
1. Budowa i osoby
	Budowa
nazwa, adres
	
	Pracodawca / brygada
firma, adres
	

	Przechowujący wyniki (§ 105)
kierownik robót albo mistrz budowlany
	
	Osoba wykonująca pomiary
imię, nazwisko, nr świadectwa kwalifikacyjnego (§ 54)
	

	Karta prowadzona od
	
	Rozdzielnice budowy
protokół kontroli instalacji nr
	



2. Lista kontrolna oględzin (uzupełnij według instrukcji producenta)
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Narzędzie: obudowa bez pęknięć, osłony i rękojeść dodatkowa na miejscu
	
	
	

	Narzędzie: przewód i wtyczka bez przecięć i nadpaleń, odgiętka cała
	
	
	

	Narzędzie: wyłącznik działa i wraca do pozycji wyłączonej
	
	
	

	Narzędzie: uchwyt, tarcza lub wiertło właściwe i zamocowane
	
	
	

	Narzędzie: tabliczka znamionowa czytelna, numer ewidencyjny widoczny
	
	
	

	Przedłużacz: izolacja przewodu cała, bez zgnieceń i prowizorycznych łączeń
	
	
	

	Przedłużacz: gniazda i wtyk bez pęknięć i nadpaleń, bęben bez uszkodzeń
	
	
	



Przewody łączące instalację z urządzeniami zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi (§ 57 ust. 2). Działanie wyłączników różnicowoprądowych w instalacji sprawdza się przed każdym przystąpieniem do pracy (§ 59 ust. 1); rozdzielnice kontroluje się według § 58 na osobnym protokole.
3. Wykaz narzędzi i przedłużaczy
	Nr ewid.
	Rodzaj, producent, typ
	Nr fabryczny
	Klasa ochr.
	Kontrola co (wg producenta)
	Użytkownik

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





4. Kontrole (§ 105; rodzaj: W, O, S)
	Data
	Nr ewid.
	Rodzaj
	Oględziny: wynik, usterki
	Pomiary: wynik
	Decyzja
	Sprawdzający
	Podpis

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Rodzaj: W przy przyjęciu na budowę, O okresowa według instrukcji producenta, S specjalna po naprawie, modyfikacji, upadku, zalaniu, długim postoju lub wypadku (§ 27 rozp. o minimalnych wymaganiach przy użytkowaniu maszyn). Pomiary wpisuje osoba z uprawnieniami (§ 54). Decyzja: dopuszczone, do naprawy, wycofane.
5. Narzędzia wycofane z użytkowania (§ 58 ust. 3 ogólnych przepisów BHP)
	Data
	Nr ewid.
	Usterka
	Oznakowanie / zabezpieczenie
	Naprawa / złomowanie
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta; wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez kierownika robót lub mistrza budowlanego (§ 105 i § 5 rozp. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Uszkodzone narzędzie unieruchamia się i odłącza dopływ energii (§ 67); używanie narzędzi uszkodzonych i ich samowolne przeróbki są zabronione (§ 102). Wyniki kontroli maszyn, w tym narzędzi, rejestruje się i przechowuje przez 5 lat; poza zakładem w miejscu użytkowania powinien być dokument ostatniej kontroli (§ 1 pkt 1 i § 28 rozp. z 30 października 2002 r., Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




