KARTA PRZEGLĄDU GAŚNIC
wykaz gaśnic, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku (§ 3 ust. 2–3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej, t.j. Dz.U. 2023 poz. 822)
	Budowa
nazwa, adres
	
	Władający terenem
wykonawca (art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie ppoż.)
	

	Kartę prowadzi
imię, nazwisko, telefon
	
	Firma wykonująca przeglądy
nazwa, telefon
	



1. Wykaz gaśnic
	Nr
	Typ i środek gaśniczy
	Masa kg
	Grupy pożarów
	Producent, rok
	Miejsce ustawienia
	Ostatni przegląd
	Następny

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Grupy pożarów: A materiały stałe, B ciecze i topiące się ciała stałe, C gazy, D metale, F tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych (§ 32 ust. 2). Odległość z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m, a dostęp do gaśnicy ma szerokość co najmniej 1 m (§ 33 ust. 2).
2. Oględziny na budowie (§ 42 ust. 2 rozporządzenia o BHP przy robotach budowlanych)
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Gaśnica na miejscu z wykazu, widoczna, miejsce oznakowane (§ 4 ust. 2 pkt 4 lit. b)
	
	
	

	Dostęp nieograniczony, co najmniej 1 m (§ 4 ust. 1 pkt 18 lit. a, § 33 ust. 2)
	
	
	

	Plomba i zawleczka na miejscu, brak śladów użycia
	
	
	

	Wskaźnik ciśnienia w polu pracy (gaśnice z manometrem)
	
	
	

	Obudowa, wąż i dysza bez uszkodzeń i korozji
	
	
	

	Etykieta czytelna, termin przeglądu nieprzekroczony
	
	
	

	Gaśnica chroniona przed uszkodzeniem i źródłami ciepła (§ 33 ust. 1 pkt 2)
	
	
	





3. Przeglądy, konserwacja i oględziny
	Data
	Nr gaśnicy
	Rodzaj P, K, O
	Wykonawca, nr protokołu
	Wynik, usterki
	Następny termin
	Podpis

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Rodzaj: P przegląd techniczny, K czynności konserwacyjne (według Polskich Norm, dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji producenta, § 3 ust. 2), O oględziny na budowie. Przeglądy i konserwacja w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku (§ 3 ust. 3).
4. Gaśnice wycofane, uzupełnione lub przeniesione
	Data
	Nr gaśnicy
	Powód: użyta, uszkodzona, bez przeglądu, przeniesiona
	Gaśnica zastępcza / nowe miejsce
	Podpis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	

	Prowadzący kartę (data, podpis)
	
	Kierownik budowy (data, podpis)



Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi producentów, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA). Sprzęt do gaszenia pożaru na terenie budowy regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia; ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi (§ 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Właściciel lub władający terenem zapewnia przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




