KARTA PRZEGLĄDÓW RUSZTOWANIA
sprawdzenia po odbiorze (§ 127 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
1. Rusztowanie (dane z protokołu odbioru, § 110 ust. 3)
	Budowa
nazwa, adres
	
	Lokalizacja rusztowania
elewacja, oś, kondygnacje
	

	Rodzaj i system rusztowania
producent, typ
	
	Protokół odbioru / wpis w dzienniku budowy
numer, data
	

	Użytkownik rusztowania
	
	Przeznaczenie
	

	Wykonawca montażu
imię i nazwisko albo nazwa, telefon
	
	Dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji
	

	Oporność uziomu
	
	Terminy kolejnych przeglądów
z protokołu odbioru
	



2. Lista kontrolna (uzupełnij według instrukcji producenta lub projektu, § 127 ust. 2)
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Podłoże, podkłady, podstawki, odwodnienie
	
	
	

	Piony, rygle, stężenia, połączenia
	
	
	

	Kotwienie do ściany: liczba i stan kotew
	
	
	

	Pomosty: kompletne, bez szczelin, zabezpieczone
	
	
	

	Balustrady: poręcz 1,1 m (systemowe 1 m), deska 0,15 m, wypełnienie (§ 15)
	
	
	

	Komunikacja pionowa: drabiny, klatki schodowe
	
	
	

	Siatki, osłony, daszki ochronne
	
	
	

	Uziemienie i ochrona odgromowa
	
	
	

	Obciążenie materiałem w granicach dopuszczalnych
	
	
	

	Tablica: dopuszczalne obciążenie, data odbioru, kontakt
	
	
	





3. Przeglądy (§ 127 ust. 1)
	Data
	Powód (W, O, P, M, I)
	Wynik / usterki
	Decyzja
	Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Powód przeglądu: W silny wiatr, O opady atmosferyczne, P przerwa w pracy dłuższa niż 10 dni, M przegląd miesięczny, I inne czynniki zagrażające bezpieczeństwu. Decyzja: dopuszczone, dopuszczone po usunięciu usterek, wyłączone z użytkowania.
Rusztowania i ruchome podesty robocze sprawdza kierownik budowy lub uprawniona osoba każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu; zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127). Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy lub protokołem odbioru technicznego (§ 110 ust. 1 i 2).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




