KARTA PRZEGLĄDU SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
szelki, linki z amortyzatorem, urządzenia samohamowne, łączniki (§ 3 ust. 3 i § 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, Dz.U. 2021 poz. 2088)
	Karta nr
	
	Pracodawca
firma, adres
	



1. Egzemplarz sprzętu
☐	szelki bezpieczeństwa (uprząż pełna)
☐	linka bezpieczeństwa z amortyzatorem (pochłaniaczem energii)
☐	urządzenie samohamowne (wysuwany ogranicznik upadku)
☐	urządzenie samozaciskowe z liną kotwiczną albo inne: łącznik, zatrzaśnik, przenośny punkt kotwiczący (jakie: ..................)
	Producent
	
	Model / typ
	

	Numer seryjny
	
	Norma z etykiety, oznakowanie CE
	

	Data produkcji
	
	Data zakupu
	

	Data pierwszego użycia
	
	Maksymalny okres użytkowania
z instrukcji producenta, koniec: data
	

	Przegląd okresowy co
z instrukcji producenta
	
	Przegląd okresowy wykonuje
kto, według instrukcji producenta
	

	Długość linki / zakres urządzenia
	
	Instrukcja producenta przy sprzęcie
tak / nie, gdzie przechowywana
	



2. Użytkownik
	Data wydania
	Imię i nazwisko użytkownika
	Budowa
	Data zwrotu

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Lista kontrolna oględzin (uzupełnij według instrukcji producenta, § 4 ust. 2 zał. nr 2)
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Taśmy szelek: bez przecięć, przetarć, przypaleń, plam chemikaliów
	
	
	

	Szwy: kompletne, bez przerwanych nici
	
	
	

	Klamry, sprzączki, regulacja: bez pęknięć i korozji
	
	
	

	Zatrzaśniki i karabińczyki: zamek domyka się i blokuje
	
	
	

	Amortyzator: osłona cała, brak śladów zadziałania
	
	
	

	Linka: bez przetarć, węzłów, uszkodzeń końcówek
	
	
	

	Urządzenie samohamowne: blokuje się, linka zwija się płynnie
	
	
	

	Etykieta: czytelna, numer seryjny i data produkcji
	
	
	

	Punkt kotwiczenia na stanowisku (§ 110 ust. 1 pkt 1)
	
	
	



Stan środków ochrony indywidualnej jest okresowo sprawdzany i dokumentowany; środki wymienia się zgodnie ze wskazaniami producenta lub w przypadku utraty właściwości ochronnych (§ 3 ust. 3 zał. nr 2). Instrukcja BHP na stanowisku określa sposoby używania środków, ich kontroli i konserwacji, a środki stosuje się zgodnie z instrukcją producenta (§ 4 ust. 1 i 2 zał. nr 2). Pracodawca zapewnia właściwości ochronne i użytkowe ŚOI oraz ich konserwację i naprawę (art. 237⁹ § 2 KP).


4. Przeglądy (§ 3 ust. 3 zał. nr 2)
	Data
	Powód (O, Z, N, P)
	Wynik / usterki
	Decyzja
	Sprawdzający: imię, nazwisko
	Podpis
	Następny

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Powód: O przegląd okresowy według instrukcji producenta, Z po zatrzymaniu upadku lub silnym obciążeniu, N po naprawie lub u producenta, P przy przyjęciu na budowę lub po zwrocie od użytkownika. Decyzja: dopuszczony, dopuszczony po usunięciu usterki, wycofany z użytkowania.
5. Wycofanie z użytkowania
	Data wycofania
	
	Powód
zatrzymanie upadku, usterka, koniec okresu użytkowania
	

	Oznakowanie / miejsce odłożenia
	
	Dalsze postępowanie
zniszczenie, naprawa u producenta
	

	Wycofał
imię, nazwisko, funkcja
	
	Podpis
	



Przy robotach budowlanych środki ochrony indywidualnej, w szczególności szelki bezpieczeństwa, stosuje się, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej (§ 6 ust. 2 rozp. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Linka szelek mocowana do prowadnicy pionowej przez urządzenie samohamujące: najwyżej 1,5 m (§ 139); przy podestach ruchomych, urządzeniach krzesełkowych i drabinach linowych linka do aparatu samohamującego: najwyżej 0,5 m (§ 142 ust. 4). Amortyzatory spadania nie są wymagane, gdy linki mocuje się do urządzeń samohamujących ograniczających siłę dynamiczną (§ 140).
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