KARTA PRZEGLĄDU ZAWIESI I OSPRZĘTU DO PODNOSZENIA
cięgna, pasy, łańcuchy, zblocza i haki: § 73, 75, 76 i 82 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
	Karta nr
	
	Karta prowadzona od
	



1. Budowa i osoby
	Budowa
nazwa, adres
	
	Pracodawca lub brygada
firma, adres
	

	Prowadzący kartę
imię, nazwisko, funkcja
	
	Ocena zużycia haków przed zmianą
osoba z odpowiednimi kwalifikacjami (§ 75 ust. 3)
	



2. Wykaz zawiesi i osprzętu
	Nr ewid.
	Rodzaj i materiał
	Producent, typ
	Obciążenie robocze, długość
	Okres badań według producenta
	Ostatnie badanie
	Następne badanie

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Rodzaj: cięgno linowe, pas, łańcuch, zblocze, hak lub inny element. Na zawiesiu umieszcza się napis z dopuszczalnym obciążeniem roboczym oraz terminem ostatniego i następnego badania (§ 82 ust. 7). Okres między badaniami wpisujesz według instrukcji producenta.
3. Lista kontrolna oględzin (przed użyciem i przy przeglądzie)
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Napis: obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania czytelne (§ 82 ust. 7)
	
	
	

	Oznakowanie producenta i dokument zgodności dostępne (§ 82 ust. 1)
	
	
	

	Cięgna linowe: bez zerwanych drutów, zgnieceń, załamań i korozji
	
	
	

	Pasy i liny syntetyczne: bez przecięć, przetarć, przypaleń i uszkodzonych szwów
	
	
	

	Łańcuchy: ogniwa bez pęknięć, wydłużeń i odkształceń
	
	
	

	Haki, ogniwa, szekle: bez odkształceń i pęknięć; zamknięcie gardzieli działa (§ 75 ust. 2)
	
	
	

	Bez węzłów na linach i łańcuchach oraz bez łączenia lin stalowych na długości (§ 82 ust. 8)
	
	
	

	Bez przeróbek, spawów i prowizorycznych napraw
	
	
	

	Przechowywanie: sucho, bez kontaktu z chemikaliami i ostrymi krawędziami
	
	
	



Przepisy nie wymagają tej karty i nie podają jednego okresu przeglądów zawiesi. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi poddaje się próbie obciążenia co najmniej raz w roku (§ 73). Ocena zużycia haków następuje przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej (§ 75 ust. 3).


4. Przeglądy i badania
	Data
	Nr ewid.
	Rodzaj (P, O, B, Z)
	Wynik oględzin lub próby obciążenia
	Decyzja
	Sprawdzający lub wykonawca badania
	Podpis

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Rodzaj: P przy przyjęciu na budowę, O oględziny okresowe, B badanie lub próba obciążenia w terminie z napisu na zawiesiu, Z po przeciążeniu, uderzeniu, kontakcie z ogniem lub chemikaliami albo po naprawie. Decyzja: dopuszczone, dopuszczone po naprawie, wycofane z użytkowania.
5. Zawiesia wycofane z użytkowania
	Data
	Nr ewid.
	Przyczyna
	Oznakowanie i zabezpieczenie przed użyciem
	Naprawa lub złomowanie
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Zawiesia budowlane spełniają wymagania dotyczące systemu oceny zgodności (§ 82 ust. 1). Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych wynosi przy kącie wierzchołkowym 45° 90%, przy 90° 70%, a przy 120° 50% obciążenia w układzie pionowym; kąt rozwarcia nie może przekraczać 120° (§ 82 ust. 2–3). Dla zawiesi łańcuchowych w temperaturze poniżej –20°C obciążenie obniża się o 50% (§ 82 ust. 6). Haki mają wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną (§ 75 ust. 1). Osprzęt do podnoszenia oznakowuje się tak, aby można było określić jego parametry (§ 24 ust. 3 rozp. z 30 października 2002 r., Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). Zawieszonych na haku żurawia wieżowego ładunków, zawiesi i osprzętu nie zostawia się po zakończonej pracy (§ 11 ust. 1 pkt 16 rozp. Dz.U. 2018 poz. 2147).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




