KSIĄŻKA DYŻURÓW ŻURAWIA
żuraw wieżowy / szybkomontujący (§ 14 rozporządzenia z 22 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2147)
Metryka książki
	Żuraw
producent, typ
	
	Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT
	

	Budowa
nazwa, adres
	
	Data założenia książki
	

	Pracodawca / eksploatujący
firma, adres
	
	Konserwator
firma, telefon
	

	Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia
imię, nazwisko, telefon
	
	Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację
numer, ważna do
	



Zasady prowadzenia
☐	jedna książka dla każdego żurawia; zapewnia ją pracodawca (§ 14 ust. 1)
☐	wpisy robi operator żurawia w czasie zmiany i potwierdza własnoręcznym podpisem (§ 14 ust. 2)
☐	przed przystąpieniem do pracy operator zapoznaje się z wpisami w książce (§ 14 ust. 3)
☐	czynności operatora od wejścia na żuraw do zejścia nie dłużej niż 8 godzin na dobę (§ 19)
☐	przemieszczanie osób koszem na haku tylko według warunków eksploatacji z kartą podpisów (§ 15)
☐	przemieszczanie ładunku więcej niż jednym żurawiem tylko według osobnej instrukcji (§ 17)
Operatorzy upoważnieni do obsługi żurawia
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zaświadczenie kwalifikacyjne nr / ważne do
	Orzeczenie lekarskie ważne do
	Podpis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	



Operatorem żurawia może być osoba, która ukończyła 18 lat, ma ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia i aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku (§ 3).


Wpisy operatora (§ 14 ust. 2)
	Data
	Godz. od–do
	Operator
	Stan techniczny żurawia i urządzeń
	Odmowa pracy: czynność i przyczyna
	Osoby / kilka żurawi
	Podpis

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Kolumna „Odmowa pracy”: sytuacje, w których operator powstrzymał się od pracy (§ 11–13), np. porywy wiatru powyżej 10 m/s przy ładunkach wielkowymiarowych albo powyżej 15 m/s przy innych pracach, jeśli instrukcja żurawia nie podaje innych wartości, brak łączności z sygnalistą, temperatura w kabinie poniżej 18°C lub powyżej 28°C, hałas powyżej 80 dB, usterka. Kolumna „Osoby / kilka żurawi”: przemieszczanie osób (§ 15) i ładunku więcej niż jednym żurawiem (§ 17). Usterki usuwa konserwator i odnotowuje w dzienniku konserwacji (§ 9 rozp. z 30 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2176).
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