LISTA KONTROLNA PODESTU RUCHOMEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
codzienne sprawdzenie przez operatora według instrukcji eksploatacji (§ 8 rozporządzenia z 30 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2176)
	Podest
nożycowy, przegubowy, teleskopowy, masztowy; producent, typ
	
	Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT
	

	Wysokość robocza / udźwig pomostu / liczba osób
	
	Eksploatujący
firma albo wypożyczalnia
	

	Ostatni przegląd konserwacyjny
data z dziennika konserwacji
	
	Badanie UDT ważne do
	

	Budowa / miejsce pracy
	
	Tydzień
od – do
	



1. Sprawdzenie przed pracą (punkty uzupełnij według instrukcji eksploatacji podestu)
	Punkt kontroli
	Pn
	Wt
	Śr
	Cz
	Pt
	So
	Nd

	Data
	
	
	
	
	
	
	

	Instrukcja eksploatacji przy podeście, ważne badanie UDT
	
	
	
	
	
	
	

	Podłoże nośne i równe; podpory i podkłady (jeśli są)
	
	
	
	
	
	
	

	Hydraulika: wycieki, przewody, siłowniki
	
	
	
	
	
	
	

	Koła, opony, hamulec jazdy
	
	
	
	
	
	
	

	Pomost: poręcze, bramka wejściowa, podłoga
	
	
	
	
	
	
	

	Punkty kotwiczenia szelek (podesty przegubowe i teleskopowe)
	
	
	
	
	
	
	

	Tabliczki: udźwig, liczba osób, dopuszczalny wiatr
	
	
	
	
	
	
	

	Sterowanie z dołu i z pomostu, przycisk podtrzymania
	
	
	
	
	
	
	

	Wyłącznik awaryjny STOP na pomoście i na dole
	
	
	
	
	
	
	

	Ręczne opuszczanie awaryjne pomostu (§ 129 ust. 1)
	
	
	
	
	
	
	

	Ogranicznik przeciążenia, czujnik pochylenia, alarm
	
	
	
	
	
	
	

	Wiatr do 10 m/s, brak burzy (§ 128)
	
	
	
	
	
	
	

	Linie napowietrzne poza strefą niebezpieczną (§ 55, § 122)
	
	
	
	
	
	
	

	Strefa pod pomostem wygrodzona
	
	
	
	
	
	
	

	Wynik: S sprawny, N niesprawny, podest wyłączony
	
	
	
	
	
	
	

	Godzina i podpis operatora
	
	
	
	
	
	
	



Wpisuj w kolumnie dnia: + sprawne, − nieprawidłowość (opisz na stronie 2), n/d nie dotyczy. Przy pracy na dwie zmiany prowadź osobną kartę dla każdej zmiany. Paragrafy w tabeli: rozporządzenie w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Do obsługującego UTB należy przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB (§ 8). Eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB oraz rejestruje przebieg eksploatacji na podstawie wymagań instrukcji eksploatacji (§ 7 ust. 1 i 2). Przy pracy w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych eksploatujący opracowuje szczegółowe warunki eksploatacji (§ 5 ust. 2 pkt 5).


2. Nieprawidłowości: zgłoszenie do eksploatującego i konserwującego
	Data
	Punkt i opis nieprawidłowości
	Podest wyłączony (tak / nie)
	Zgłoszono: komu, godz.
	Usunięto: data, wpis w dzienniku konserwacji
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Usterki usuwa konserwujący i odnotowuje w dzienniku konserwacji wykonane czynności i ich wynik, z imieniem i nazwiskiem, numerem zaświadczenia kwalifikacyjnego i datą; o nieprawidłowościach wymagających wyłączenia UTB z eksploatacji bezzwłocznie powiadamia eksploatującego (§ 9 ust. 1 pkt 4–6). Naprawa ruchomego podestu roboczego może być dokonywana wyłącznie w jego najniższym położeniu (§ 129 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych).
3. Sprawdzenia przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę (§ 127 rozp. o robotach budowlanych)
	Data
	Powód (W, O, P, M, I)
	Wynik / uwagi
	Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja
	Podpis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Powód: W silny wiatr, O opady atmosferyczne, P przerwa robocza dłuższa niż 10 dni, M sprawdzenie okresowe nie rzadziej niż raz w miesiącu, I inne czynniki stwarzające zagrożenie; zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127 ust. 1 i 2).
4. Operatorzy podestu
	Imię i nazwisko
	Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT nr / ważne do
	Data zapoznania z instrukcją
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Kto co robi: operator codziennie przed pracą (ta lista, § 8), konserwujący w przeglądzie konserwacyjnym w terminach z instrukcji eksploatacji, a gdy ich nie podano, co 30 dni dla podestów przejezdnych, wiszących i masztowych (§ 9 ust. 3, zał. nr 2), inspektor UDT w badaniu okresowym co rok dla tych podestów (zał. nr 1). Podesty ruchome wymagają badania doraźnego eksploatacyjnego po pierwszym montażu na danym obiekcie (§ 18 ust. 2), co dotyczy zwłaszcza podestów masztowych. Punkty listy są przykładem: dostosuj je do instrukcji eksploatacji podestu.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




