LISTA KONTROLNA ŻURAWIA WIEŻOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
kontrola operatora przed zmianą (§ 11, 13, 14, 20 i 21 rozporządzenia z 22 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2147)
	Żuraw
wieżowy albo szybkomontujący; producent, typ
	
	Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT
	

	Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację
numer, badanie ważne do
	
	Budowa / miejsce pracy
	

	Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia
imię, nazwisko, telefon
	
	Tydzień
od – do
	



1. Sprawdzenie przed zmianą (punkty uzupełnij według instrukcji żurawia)
	Punkt kontroli
	Pn
	Wt
	Śr
	Cz
	Pt
	So
	Nd

	Data
	
	
	
	
	
	
	

	Wpisy poprzedniej zmiany w książce dyżurów przeczytane (§ 14 ust. 3)
	
	
	
	
	
	
	

	Usterki z książki usunięte, pozwolenie na pracę po naprawie (§ 13 ust. 3)
	
	
	
	
	
	
	

	Podstawa, balast, tor jezdny lub zakotwienie, odstęp 0,75 m (§ 89 *)
	
	
	
	
	
	
	

	Drabiny, pomosty, napis przy wejściu (§ 23)
	
	
	
	
	
	
	

	Lina, krążki, hak z zamknięciem gardzieli (§ 75 *)
	
	
	
	
	
	
	

	Łączność z sygnalistą działa (§ 20 pkt 1)
	
	
	
	
	
	
	

	Sygnalizator dźwiękowy (§ 20 pkt 2)
	
	
	
	
	
	
	

	Diagram udźwigu w kabinie (§ 20 pkt 3)
	
	
	
	
	
	
	

	Temperatura w kabinie 18–28°C (§ 20 pkt 4, § 11 ust. 1 pkt 14)
	
	
	
	
	
	
	

	Wiatromierz działa; porywy do 15 m/s, ładunki wielkowymiarowe do 10 m/s (§ 11 ust. 1 pkt 7 i 8)
	
	
	
	
	
	
	

	Gaśnica i apteczka (§ 20 pkt 6)
	
	
	
	
	
	
	

	Próby bez ładunku: hamulce, podnoszenie, obrót, wózek, jazda
	
	
	
	
	
	
	

	Ograniczniki obciążenia i ruchów włączone i działają (§ 11 ust. 1 pkt 11)
	
	
	
	
	
	
	

	Oświetlenie terenu i światła obrysowe przy słabej widoczności (§ 21)
	
	
	
	
	
	
	

	Wynik: S sprawny, P powstrzymanie od pracy
	
	
	
	
	
	
	

	Godzina i podpis operatora
	
	
	
	
	
	
	



Wpisuj w kolumnie dnia: + sprawne, − nieprawidłowość (opisz na stronie 2), n/d nie dotyczy. Przy pracy na dwie zmiany prowadź osobną kartę dla każdej zmiany. * rozporządzenie w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); pozostałe paragrafy: rozporządzenie z 22 października 2018 r.
Niedopuszczalne jest m.in. obsługiwanie żurawia bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację, niesprawnego, przy wyłączonych ogranicznikach obciążenia, bez możliwej komunikacji z sygnalistą, przy niesprawnych urządzeniach kabiny z § 20, przy temperaturze w kabinie niższej niż 18°C albo wyższej niż 28°C i przy hałasie w kabinie powyżej 80 dB (§ 11 ust. 1 pkt 1, 2, 11–15).


2. Usterki i powstrzymanie się od pracy (§ 12 i 13)
	Data, godz.
	Usterka albo przyczyna powstrzymania się od pracy
	Zgłoszono: komu, godz.
	Wpis w książce dyżurów
	Pozwolenie na wznowienie: kto, kiedy
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



W przypadku stwierdzenia usterek, braku osłon i zabezpieczeń lub niewłaściwego działania urządzeń żurawia, które mogą spowodować zagrożenie, operator niezwłocznie powstrzymuje się od pracy i powiadamia osobę kierującą pracownikami na terenie pracy żurawia lub osobę wyznaczoną; po naprawie może rozpocząć pracę, jeżeli otrzyma od niej pozwolenie (§ 13 ust. 1 i 3). Gdy uszkodzenie nie pozwala opuścić ładunku, miejsce pod ładunkiem odgradza się (§ 13 ust. 2). Po przerwaniu pracy z powodu wiatru żuraw ustawia się w pozycji wolnowiatrowej lub zakotwicza (§ 11 ust. 3).
3. Operatorzy żurawia
	Imię i nazwisko
	Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT nr / ważne do
	Orzeczenie lekarskie ważne do
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Operatorem żurawia może być osoba, która ukończyła 18 lat, ma ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia i aktualne orzeczenie lekarskie (§ 3). Czynności operatora od wejścia na żuraw do zejścia nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin na dobę (§ 19). W czasie obsługi i przy włączonym zasilaniu nie wolno wykonywać napraw ani konserwacji żurawia, z wyjątkiem smarowania lin (§ 18).
Stan techniczny żurawia i jego urządzeń operator wpisuje w książce dyżurów w czasie zmiany i potwierdza podpisem (§ 14 ust. 2 pkt 3); ta lista jest pomocą przy tym wpisie i go nie zastępuje. Ocenę zużycia haków przeprowadza przed każdą zmianą osoba z odpowiednimi kwalifikacjami (§ 75 ust. 3 rozp. o robotach budowlanych). Punkty listy są przykładem: dostosuj je do instrukcji żurawia od producenta.
	

	Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia (data, podpis)



Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




