KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: OPERATOR KOPARKI
dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Karta nr
	
	Data oceny
	

	Data następnego przeglądu oceny
	
	Wersja / zmiana nr
	



1. Pracodawca i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Stanowisko
operator koparki
	
	Budowa lub miejsce pracy
	

	Zadania
roboty ziemne koparką, załadunek urobku, praca przy wykopach i sieciach
	

	Maszyny, narzędzia, materiały
	

	Liczba pracowników na stanowisku
	
	Osoby wymagające szczególnej ochrony
tak / nie, kto
	



	Metoda oceny
np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże
	
	Zespół oceniający
imiona, nazwiska, funkcje
	



2. Zagrożenia i ocena ryzyka
	Zagrożenie i jego źródło
	Możliwe skutki
	Stosowane środki ochrony
	Ryzyko (M / Ś / D)
	Działania dodatkowe

	Przewrócenie maszyny na skarpie lub przy krawędzi wykopu
	
	
	
	

	Uderzenie lub przygniecenie osoby w strefie pracy
	
	
	
	

	Uszkodzenie sieci podziemnych: gaz, prąd
	
	
	
	

	Zbliżenie do linii napowietrznej
	
	
	
	

	Drgania działające na całe ciało
	
	
	
	

	Hałas
	
	
	
	

	Upadek przy wchodzeniu i schodzeniu z kabiny
	
	
	
	

	Spaliny w wykopie lub pomieszczeniu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.


3. Środki ochrony zbiorowej
☐	oznakowana strefa niebezpieczna pracy maszyny
☐	koparka co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu gruntu
☐	ustalona bezpieczna odległość od sieci
☐	sygnalizator napięcia, jeśli maszyna może zbliżyć się do linii
4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
☐	kamizelka ostrzegawcza poza kabiną
☐	obuwie ochronne
☐	hełm poza kabiną
☐	ochronniki słuchu, jeśli wynika to z pomiarów
5. Wymagania wobec pracownika
☐	uprawnienia operatora wymagane dla maszyny
☐	szkolenie wstępne i okresowe BHP
☐	aktualne orzeczenie lekarskie i badania psychotechniczne, jeśli wymagane
☐	zapoznanie z instrukcją producenta (§ 63 ust. 2)
6. Przepisy szczególne dla stanowiska
☐	operatorzy maszyn budowlanych mają wymagane kwalifikacje (§ 66 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
☐	koparka 0,6 m poza klinem odłamu, oznakowana strefa niebezpieczna (§ 158)
☐	zakaz przebywania osób między koparką a ścianą wykopu (§ 159)
☐	odległości od linii napowietrznych od 3 do 30 m według napięcia (§ 55)
7. Plan działań korygujących
	Lp.
	Działanie
	Odpowiedzialny
	Termin
	Wykonano (data)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	





8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Data
	Wersja karty
	Podpis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	



	
	
	

	Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)
	
	Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona



Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




