KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: OPERATOR POMPY DO BETONU
dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Karta nr
	
	Data oceny
	

	Data następnego przeglądu oceny
	
	Wersja / zmiana nr
	



1. Pracodawca i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Stanowisko
operator pompy do betonu
	
	Budowa lub miejsce pracy
	

	Zadania
podawanie mieszanki betonowej pompą z masztem lub przewodami, rozkładanie podpór, mycie i rozbiórka przewodów
	

	Maszyny, narzędzia, materiały
	

	Liczba pracowników na stanowisku
	
	Osoby wymagające szczególnej ochrony
tak / nie, kto
	



	Metoda oceny
np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże
	
	Zespół oceniający
imiona, nazwiska, funkcje
	



2. Zagrożenia i ocena ryzyka
	Zagrożenie i jego źródło
	Możliwe skutki
	Stosowane środki ochrony
	Ryzyko (M / Ś / D)
	Działania dodatkowe

	Rozerwanie lub zatkanie przewodu pod ciśnieniem, uderzenie końcówką
	
	
	
	

	Przewrócenie pompy przy złym podparciu
	
	
	
	

	Zbliżenie masztu do linii napowietrznych
	
	
	
	

	Uderzenie masztem lub spadająca mieszanka
	
	
	
	

	Hałas i drgania
	
	
	
	

	Kontakt skóry i oczu z mieszanką betonową
	
	
	
	

	Upadek przy pracy na wysokości stropu
	
	
	
	

	Praca w pobliżu ruchu pojazdów
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.


3. Środki ochrony zbiorowej
☐	sygnalizacja między operatorem a stanowiskiem odbioru mieszanki
☐	podpory na stabilnym gruncie, podkładki rozkładające nacisk
☐	odstęp od linii napowietrznych
☐	strefa wyłączona z ruchu pod masztem
4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
☐	kask ochronny
☐	okulary ochronne
☐	rękawice odporne na beton
☐	obuwie ochronne
☐	ochronniki słuchu według oceny
5. Wymagania wobec pracownika
☐	wpis Łukasiewicz-WIT na pompy do mieszanki betonowej: klasa III (zał. nr 1 gr. III lp. 2)
☐	szkolenie wstępne i okresowe BHP
☐	aktualne orzeczenie lekarskie
6. Przepisy szczególne dla stanowiska
☐	sygnalizacja między stanowiskiem odbioru mieszanki a operatorem pompy (§ 100 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
☐	zakaz przejeżdżania i przechodzenia po przewodach, redukcja ciśnienia przed rozbieraniem, zakaz przepychania od wylotu (§ 101)
☐	demontaż linii po zredukowaniu ciśnienia (§ 14 ust. 2 rozp., t.j. Dz.U. 2018 poz. 583)
7. Plan działań korygujących
	Lp.
	Działanie
	Odpowiedzialny
	Termin
	Wykonano (data)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	





8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Data
	Wersja karty
	Podpis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	



	
	
	

	Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)
	
	Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona



Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




