POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
permit to work dla prac wykonywanych przez własnych pracowników i firmy zewnętrzne (§ 80 i § 81 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, art. 208 Kodeksu pracy)
	Pozwolenie nr
	
	Data wystawienia
	

	Ważne od
data i godzina
	
	Ważne do
data i godzina
	



1. Wydający pozwolenie i miejsce prac
	Wydający pozwolenie
GW albo zakład, na którego terenie są prace
	

	Osoba wydająca
imię, nazwisko, funkcja
	
	Telefon
	

	Budowa / zakład
nazwa i adres
	

	Koordynator BHP
art. 208 KP; imię, nazwisko
	
	Telefon
	

	Miejsce prac
obiekt, kondygnacja, oś, urządzenie
	

	Opis prac
zakres, technologia, sprzęt
	



2. Wykonawca i osoby wykonujące prace
	Wykonawca prac
firma, NIP; podwykonawca, firma zewnętrzna
	

	Kierujący pracami
po stronie wykonawcy
	
	Telefon
	

	Nadzorujący na miejscu
bezpośredni nadzór, § 81 ust. 1 pkt 1
	
	Telefon
	



	Lp.
	Imię i nazwisko
	Funkcja w zespole
	Badania ważne do
	Szkolenie BHP ważne do
	Uprawnienia: rodzaj, nr, ważne do

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	



Przy pracach szczególnie niebezpiecznych szkolenie okresowe odbywa się nie rzadziej niż raz w roku (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia BHP). Uprawnienia: np. świadectwo kwalifikacyjne przy urządzeniach energetycznych, zaświadczenie UDT operatora żurawia lub podestu.
3. Rodzaj pracy
☐	praca na wysokości od 1,0 m (rusztowanie, dach, strop bez balustrad, podnośnik)
☐	praca w wykopie (ściany pionowe bez rozparcia, głębokość: ........ m)
☐	praca w zbiorniku, kanale, studzience lub innej przestrzeni zamkniętej (pisemne pozwolenie wymagane przez § 86 ust. 1)
☐	praca przy urządzeniach elektroenergetycznych, w pobliżu napięcia albo pod lub w pobliżu linii napowietrznej
☐	praca z użyciem żurawia, dźwigu lub podnośnika; montaż ciężkich elementów, rozbiórka
☐	roboty budowlane, remontowe lub montażowe w czynnym zakładzie bez wstrzymania ruchu (§ 82 i § 83)
☐	praca przy rurociągach i instalacjach pod ciśnieniem, gazociągach, sieciach cieplnych
☐	praca z materiałami niebezpiecznymi (chemia, azbest, inne: ..............................)
☐	prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, zgrzewanie papy: wymagane osobne zezwolenie ppoż.)
☐	inne: ..........................................................................................................
	Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne
nr, jeśli dotyczy
	
	Polecenie pisemne przy urządzeniach energetycznych
nr, wydający, jeśli dotyczy
	

	Protokół warunków BHP w czynnym zakładzie (§ 83)
nr, jeśli dotyczy
	
	IBWR wykonawcy / plan BIOZ
wersja, data
	





4. Zagrożenia w miejscu prac i w otoczeniu
☐	upadek z wysokości
☐	spadające przedmioty, przenoszony ładunek
☐	przysypanie ziemią, obsunięcie ściany wykopu
☐	porażenie prądem
☐	niedobór tlenu, gazy lub pary toksyczne albo palne
☐	nagłe uwolnienie energii (ciśnienie, para, gorące media, ruch maszyn, uruchomienie urządzenia)
☐	praca w zasięgu maszyn i pojazdów
☐	pożar lub wybuch
☐	prace innych firm w tym samym miejscu lub nad nim
☐	warunki atmosferyczne (wiatr, opady, oblodzenie, burza, upał)
☐	inne: ..........................................................................................................
5. Środki zabezpieczające wykonane przed rozpoczęciem prac
Zaznacz po sprawdzeniu na miejscu:
☐	odcięto media i źródła energii, założono blokady i oznaczenia (LOTO) (szczegóły w tabeli poniżej)
☐	sprawdzono brak napięcia; uziemiono urządzenia, jeśli wymaga tego technologia prac
☐	zmierzono skład powietrza przed wejściem (tlen, gazy palne, gazy toksyczne: wyniki w tabeli poniżej)
☐	zapewniono wentylację
☐	zastosowano ochronę zbiorową przed upadkiem (balustrady, siatki ochronne lub siatki bezpieczeństwa)
☐	zastosowano sprzęt chroniący przed upadkiem (szelki, linka, punkt kotwiczenia: ..............................)
☐	sprawdzono obudowę lub skarpy wykopu; jest zejście do wykopu
☐	zachowano odległość od linii napowietrznej albo wyłączono napięcie lub uzgodniono warunki z użytkownikiem linii
☐	wyznaczono, ogrodzono i oznakowano strefę niebezpieczną
☐	wyznaczono osobę asekurującą na zewnątrz, w stałym kontakcie z pracującymi
☐	na miejscu jest sprzęt ratunkowy (np. trójnóg z wciągarką, szelki ratownicze, aparat izolujący, apteczka)
☐	ustalono łączność i alarmowanie (radio, telefon, umówione sygnały; numer alarmowy: ........................)
☐	pracownicy mają środki ochrony indywidualnej (hełm, ..............................)
☐	sprzęt i maszyny są sprawne, z aktualnymi badaniami, jeśli są wymagane
☐	poinformowano koordynatora i firmy pracujące w pobliżu
☐	inne: ..........................................................................................................
	Odcięte medium lub energia
	Miejsce odcięcia
	Sposób blokady, nr kłódki
	Kto założył

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Godzina
	Tlen [%]
	Gazy palne [% DGW]
	Gazy toksyczne (rodzaj, wynik)
	Kto mierzył, miernik

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Przed pracą wewnątrz zbiornika powietrze bada się na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne (§ 87 ust. 1 pkt 6). Bez ochrony układu oddechowego wolno pracować tylko przy zawartości tlenu co najmniej 18% i braku substancji szkodliwych w stężeniu przekraczającym NDS; decyzję podejmuje osoba kierująca pracownikami (§ 89 ust. 4 i 5).
	Dodatkowe warunki  np. praca tylko w godzinach, zakaz przy wietrze, wymagania instrukcji zakładu lub IBWR

	

	





6. Instruktaż przed rozpoczęciem pracy
Instruktaż obejmuje imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach (§ 81 ust. 1 pkt 3). Do miejsca prac mają dostęp tylko osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane (§ 81 ust. 2). Podpis potwierdza udział w instruktażu i zapoznanie z pkt 4 i 5.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zadanie (imienny podział pracy)
	Kolejność
	Data, godzina
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	



	Instruktaż przeprowadził
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i godzina
	



7. Dopuszczenie do pracy
Miejsce prac sprawdzono, środki z pkt 5 zostały wykonane, a osoby z pkt 2 poinstruowano. Prace można rozpocząć.
	Data i godzina dopuszczenia
	
	Uwagi
	



	
	
	
	
	

	Wydający pozwolenie
	
	Osoba sprawująca nadzór
	
	Kierujący pracami (wykonawca)



8. Przerwy i przedłużenie pozwolenia
Przedłużenie dotyczy tego samego miejsca, zakresu i zespołu. Zmiana miejsca, zakresu lub warunków wymaga nowego pozwolenia. Po każdej przerwie nadzorujący sprawdza zabezpieczenia i powtarza pomiary przed wznowieniem pracy. Pracę wstrzymuje się, a zespół opuszcza strefę, gdy zmienią się warunki, pomiar przekroczy wartość dopuszczalną albo nadzorujący musi odejść z miejsca prac.
	Data
	Godziny od / do
	Zabezpieczenia i pomiary sprawdzono, uwagi
	Podpis wydającego
	Podpis nadzorującego

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





9. Zakończenie prac i zamknięcie pozwolenia
	Prace zakończono
data i godzina
	
	Zespół opuścił strefę
godzina, liczba osób
	



☐	wszyscy pracownicy opuścili miejsce prac (przestrzeń zamkniętą, wykop, pomost)
☐	usunięto narzędzia, sprzęt, materiały i odpady
☐	zdjęto blokady i oznaczenia; robiły to osoby, które je założyły
☐	przywrócono media i zasilanie w uzgodnieniu z użytkownikiem instalacji
☐	zamknięto włazy, zabezpieczono lub zasypano wykop, przywrócono balustrady i osłony
☐	zlikwidowano ogrodzenie strefy albo pozostawiono je z powodu: ..............................
☐	poinformowano koordynatora i firmy pracujące w pobliżu
☐	inne: ..........................................................................................................
☐	miejsce przekazano bez uwag
☐	miejsce przekazano z uwagami (wpisz poniżej)
	Uwagi przy zamknięciu

	

	



	
	
	
	
	

	Kierujący pracami (zakończenie)
	
	Wydający pozwolenie (zamknięcie)
	
	Użytkownik miejsca lub instalacji (przejęcie)



Prace szczególnie niebezpieczne to prace z rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), prace tak określone w innych przepisach BHP lub instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji oraz prace uznane za takie przez pracodawcę (§ 80 ust. 1). Pracodawca zapewnia przy nich bezpośredni nadzór wyznaczonych osób, odpowiednie środki zabezpieczające i instruktaż (§ 81). Pisemne pozwolenie wymagają § 84 ust. 1 (spawanie przy robotach bez wstrzymania ruchu zakładu) i § 86 ust. 1 (praca w zbiornikach), a polecenie pisemne § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210). Gdy w jednym miejscu pracują pracownicy różnych pracodawców, pracodawcy współpracują i wyznaczają koordynatora (art. 208 Kodeksu pracy). Przepisy nie podają wzoru pozwolenia; pozwolenie nie zastępuje polecenia pisemnego ani zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




