PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA BUDOWIE
kontrola okresowa rozdzielnic i stacjonarnych urządzeń elektrycznych (§ 54–59 rozporządzenia, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
	Protokół nr
	
	Data kontroli
	



1. Budowa i zasilanie
	Budowa
nazwa, adres
	
	Kierownik budowy
	

	Źródło zasilania
przyłącze / agregat
	
	Rozdzielnica główna
typ, oznaczenie
	



2. Kontrolujący (§ 54)
	Imię i nazwisko, firma
	
	Uprawnienia
rodzaj, nr, ważne do
	



3. Powód kontroli (§ 58)
☐	kontrola okresowa stanu pod względem bezpieczeństwa (co najmniej raz w miesiącu)
☐	kontrola stanu i oporności izolacji (co najmniej dwa razy w roku)
☐	przed uruchomieniem po zmianach lub naprawach części elektrycznych i mechanicznych
☐	przed uruchomieniem po przerwie dłuższej niż miesiąc
☐	przed uruchomieniem po przemieszczeniu urządzenia
4. Lista kontrolna
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Rozdzielnice zamknięte, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (§ 56 ust. 1)
	
	
	

	Odległość rozdzielnic od odbiorników do 50 m (§ 56 ust. 2)
	
	
	

	Przewody zasilające bez uszkodzeń, chronione mechanicznie (§ 57 ust. 2)
	
	
	

	Połączenia przewodów z maszynami bezpieczne dla obsługi (§ 57 ust. 1)
	
	
	

	Wyłączniki różnicowoprądowe działają (test)
	
	
	

	Oznakowanie, schemat, osłony, ochrona przed wilgocią
	
	
	

	Kopie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej u kierownika budowy (§ 59 ust. 2)
	
	
	





5. Urządzenia i wyniki
	Urządzenie / rozdzielnica
	Lokalizacja
	Wynik kontroli
	Izolacja (MΩ)
	Uwagi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6. Usterki i decyzja
	Usterka
	Wyłączono z eksploatacji (§ 67) T/N
	Kto usuwa
	Termin

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



☐	instalacja dopuszczona do dalszej eksploatacji
☐	instalacja dopuszczona po usunięciu usterek
☐	instalacja / urządzenie wyłączone z eksploatacji
	
	
	

	Kontrolujący (podpis)
	
	Kierownik budowy (podpis)



7. Codzienne sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych (§ 59 ust. 1)
	Dzień
	Wynik
	Podpis
	Dzień
	Wynik
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej raz w miesiącu, a kontrola stanu i oporności izolacji co najmniej dwa razy w roku (§ 58). Działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych sprawdza się każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, a naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych odnotowuje się w książce konserwacji urządzeń (§ 59 ust. 1 i 3).
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