PROTOKÓŁ KONTROLI WYKOPU
sprawdzenie obudowy lub skarp (§ 148 pkt 3 i § 152 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
1. Wykop
	Budowa
nazwa, adres
	
	Wykonawca robót
firma, kierownik robót, telefon
	

	Lokalizacja wykopu
oś, odcinek, km
	
	Przeznaczenie
np. sieć, fundament
	

	Wymiary
długość × szerokość × głębokość
	
	Grunt i woda
rodzaj gruntu, wody gruntowe
	

	Zabezpieczenie ścian
skarpy (nachylenie) / obudowa: typ, producent
	
	Dokumentacja
projekt, badania gruntu (§ 147 ust. 2, § 149)
	



	Sieci podziemne w zasięgu robót
rodzaj, bezpieczna odległość i sposób robót ustalone z zarządcą (§ 144)
	



2. Lista kontrolna (zaznacz przy sprawdzeniu)
	Element
	OK
	Usterka
	Uwagi

	Ściany pionowe bez umocnień: do 1 m w gruntach zwartych, teren nieobciążony; 1–2 m tylko wg badań (§ 147)
	
	
	

	Obudowa kompletna, zgodna z przeznaczeniem; ażurowa tylko w gruntach zwartych, nie zimą (§ 147)
	
	
	

	Skarpy: nachylenie zgodne z dokumentacją, naruszony grunt usunięty (§ 148 pkt 2, § 149)
	
	
	

	Odpływ wody od wykopu w pasie 3 × głębokość wykopu (§ 148 pkt 1)
	
	
	

	Brak nawisów gruntu (§ 157)
	
	
	

	Zejścia przy głębokości ponad 1 m, odstęp nie większy niż 20 m (§ 151)
	
	
	

	Balustrady 1,1 m, min. 1 m od krawędzi, światło czerwone na noc albo przykrycie (§ 145)
	
	
	

	Miejsca niebezpieczne ogrodzone, napisy ostrzegawcze albo stały dozór (§ 144 ust. 3, § 146)
	
	
	

	Urobek i materiały min. 0,6 m od krawędzi obudowanej, poza klinem odłamu (§ 154)
	
	
	

	Pojazdy poza klinem odłamu, koparka min. 0,6 m poza klinem (§ 155, § 158 ust. 1)
	
	
	

	Strefa niebezpieczna maszyn oznakowana, nikt między koparką a ścianą (§ 158 ust. 2, § 159)
	
	
	





3. Sprawdzenia (§ 152: przed każdym rozpoczęciem robót; § 148 pkt 3: skarpy po deszczu, mrozie, przerwie)
	Data, godz.
	Powód (R, D, M, P, I)
	Wynik / usterki
	Decyzja
	Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Powód: R rozpoczęcie robót w wykopie, D deszcz, M mróz, P dłuższa przerwa w pracy, I inne (np. obciążenie przy krawędzi, uszkodzenie obudowy). Decyzja: roboty dopuszczone, dopuszczone po usunięciu usterek, wstrzymane.
4. Zasypywanie wykopu i demontaż obudowy (§ 156)
	Data, sposób demontażu, uwagi  obudowę usuwa się od dna stopniowo; jednoetapowo do 0,5 m w gruntach spoistych i do 0,3 m w pozostałych

	

	



Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp (§ 152). W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy (§ 148 pkt 3). Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany (§ 5).
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