PROTOKÓŁ ODBIORU DESKOWANIA (SZALUNKU)
sprawdzenie przed betonowaniem, dopuszczenie do betonowania i rozdeskowanie (§ 195 i § 208 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
	Protokół nr
	
	Data i godzina
	



1. Budowa i element
	Budowa
nazwa, adres
	
	Wykonawca deskowania
firma, brygadzista
	

	Element
strop / ściana / słup / belka / fundament
	
	Lokalizacja
kondygnacja, osie
	

	System deskowania
producent, typ albo tradycyjne
	
	Podstawa
projekt deskowania nr / instrukcja producenta
	

	Projekt konstrukcji
nr rysunku
	
	Odbiór zbrojenia
protokół robót zanikających nr
	



2. Uczestnicy
	Funkcja
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Kierownik robót / mistrz budowlany (§ 195 ust. 2, § 5)
	
	

	Brygadzista cieśli
	
	

	Inspektor nadzoru (jeśli uczestniczy)
	
	

	Kierownik budowy
	
	



3. Lista kontrolna
	Element sprawdzenia
	Tak
	Nie
	Uwagi

	Podłoże pod stemplami nośne i wyrównane, podkłady pod stemplami
	
	
	

	Stemple i podpory: typ i rozstaw według projektu lub instrukcji, zabezpieczone przed przesunięciem
	
	
	

	Stężenia i rozpory zamocowane, konstrukcja zabezpieczona przed zawaleniem (§ 195 ust. 1)
	
	
	

	Wymiary, rzędne, pion i otwory zgodne z projektem konstrukcji
	
	
	

	Szczelność styków, ściągi i kotwy założone
	
	
	

	Wnętrze oczyszczone, środek antyadhezyjny naniesiony
	
	
	

	Pomosty robocze z balustradą: deska krawężnikowa 0,15 m, poręcz 1,1 m (§ 15 ust. 2)
	
	
	

	Krawędzie i otwory w stropie zabezpieczone środkami ochrony zbiorowej (§ 6 ust. 1)
	
	
	

	Dojście na deskowanie bezpieczne, bez przejść po elementach niestabilnych (§ 190)
	
	
	

	Montaż wykonany przez zespół co najmniej 2 osób (§ 195 ust. 3)
	
	
	





4. Warunki betonowania
☐	podawanie mieszanki: pompa / pojemnik żurawiem / bezpośrednio z betonowozu
☐	wysokość zrzutu mieszanki nie większa niż 1 m (§ 208 ust. 3)
☐	pojemnik zabezpieczony przed przypadkowym wylaniem, klapy łatwo otwierane (§ 208 ust. 1)
☐	opróżnianie stopniowe i równomierne, bez przeciążenia deskowania (§ 208 ust. 2)
☐	sygnalizacja między stanowiskiem odbioru mieszanki a operatorem pompy (§ 100)
☐	punkt zsypu z odbojnicami przy dostawie pojazdem (§ 209)
☐	osoba obserwująca deskowanie w czasie betonowania: ........................
5. Usterki
	Lp.
	Usterka i miejsce
	Kto usuwa
	Termin
	Usunięto (podpis)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	



6. Decyzja
☐	deskowanie dopuszczone do betonowania
☐	dopuszczone po usunięciu usterek z pkt 5
☐	niedopuszczone; ponowne sprawdzenie dnia: ........................
	
	
	
	
	

	Kierownik robót / mistrz budowlany
	
	Brygadzista cieśli
	
	Inspektor nadzoru



7. Rozdeskowanie
	Betonowanie zakończono
data
	
	Termin rozdeskowania
według projektu i wytrzymałości betonu
	

	Kolejność demontażu ustalił
kierownik robót / mistrz (§ 195 ust. 2)
	
	Rozdeskowano
data, brygada
	

	Stan elementu po rozdeskowaniu
uwagi
	



W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających; o kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decydują kierownik robót oraz mistrz budowlany; roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby (§ 195 ust. 1–3 i § 5). Chodzenie po niestabilnych deskowaniach jest zabronione (§ 190). Opróżnianie pojemnika z mieszanki powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania, a wylewanie mieszanki w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione (§ 208 ust. 2 i 3). Przepisy nie wymagają protokołu odbioru deskowania; wzór dokumentuje sprawdzenie przed betonowaniem.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




