WYZNACZENIE HAKOWEGO I SYGNALISTY DO PRACY PRZY ŻURAWIU
żuraw wieżowy lub szybkomontujący: § 2–11 rozporządzenia w sprawie BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147)
	Pismo nr
	
	Miejscowość i data
	



1. Pracodawca, budowa i żuraw
	Pracodawca
nazwa, adres
	

	Budowa
nazwa, adres, obiekt
	
	Zmiana i okres obowiązywania
np. 7:00–15:00, od ... do ...
	

	Żuraw
typ, numer fabryczny
	
	Decyzja zezwalająca na eksploatację
numer, organ dozoru, ważna do
	

	Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia
imię, nazwisko, telefon
	
	Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych
numer, data
	



Wyznaczam niżej wymienione osoby do wykonywania czynności przy żurawiu w podanych rolach. Operator żurawia wykonuje czynności z zakresu obsługi żurawia, sygnalista odpowiada za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem a hakowym, a hakowy zawiesza i odczepia ładunki (§ 2 pkt 2–4 rozporządzenia). Na jednej zmianie każdą z tych ról pełni inna osoba (§ 6).
2. Wyznaczone osoby i spełnienie wymagań
	Lp.
	Rola (O, S, H)
	Imię i nazwisko
	Ukończone 18 lat: data urodzenia
	Orzeczenie lekarskie: numer, ważne do
	Zaświadczenie UDT operatora: numer, ważne do
	Szkolenie BHP: data
	Podpis wyznaczonego

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	



Rola: O operator żurawia, S sygnalista, H hakowy. Operatorem może być osoba, która ukończyła 18 lat, ma ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia i aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na tym stanowisku (§ 3). Sygnalistą albo hakowym może być osoba, która ukończyła 18 lat i ma orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy odpowiednio na tych stanowiskach (§ 4). Dla sygnalisty i hakowego rozporządzenie nie wymaga zaświadczenia kwalifikacyjnego.
3. Zapoznanie z instrukcjami przed dopuszczeniem do pracy (§ 5)
Pracodawca udostępnia wyznaczonym do stałego korzystania informacje i instrukcje BHP oraz instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych i zapoznaje ich z ich postanowieniami. Instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia udostępnia operatorowi; ten wymóg nie dotyczy sygnalisty i hakowego (§ 5 ust. 1 i 2).
☐	instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych (numer, data (§ 5 ust. 1 pkt 1))
☐	instrukcja ewakuacji z kabiny żurawia, tylko operator (numer, data (§ 5 ust. 1 pkt 2))
☐	instrukcje BHP na stanowisku hakowego i sygnalisty (np. zawieszanie ładunków, sygnały ręczne)
☐	szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy i instruktaż stanowiskowy (data, kto przeprowadził)
☐	przemieszczanie osób w koszu na haku: podpis na karcie podpisów (§ 15 ust. 3)
☐	praca w warunkach kolizyjnych: podpis na karcie podpisów (§ 16 ust. 4)
☐	przemieszczanie ładunku kilkoma żurawiami: podpis na karcie podpisów (§ 17 ust. 3)


4. Zakres czynności wyznaczonych
Sygnalista określa drogę przemieszczanego ładunku, obserwuje ładunek w trakcie transportu i wydaje odpowiednie polecenia. W sytuacji niebezpiecznej wstrzymuje prace transportowe i ostrzega przed zagrożeniem (§ 8).
Hakowy zapoznaje się z ładunkiem, określa jego masę, położenie środka ciężkości i punktów mocowania oraz stosuje odpowiedni element do zawieszania i mocowania. Przytrzymywanie zaczepionego ładunku w czasie przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z użyciem środków, które pozwalają nadać ładunkowi właściwy kierunek (§ 9).
Jedna osoba nie wykonuje jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego (§ 6).
5. Łączność i oznaczenie
	Urządzenie komunikacyjne operator i sygnalista
typ, kanał, numer (§ 7 ust. 1)
	
	Sposób przy awarii łączności
sygnały ręczne, nie dłużej niż do końca rozpoczętej czynności (§ 7 ust. 2)
	

	Oznaczenie sygnalisty
element odzieży lub wyposażenia, kolor (§ 10)
	
	Oznaczenie hakowego
element odzieży lub wyposażenia, kolor (§ 10)
	



Sygnalista i operator w trakcie pracy żurawia komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego. Przy awarii tego urządzenia sygnalista używa sygnałów ręcznych z § 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP (§ 7). Sygnalista i hakowy używają elementów odzieży lub wyposażenia widocznych z kabiny żurawia, które odróżniają ich od pozostałych pracowników (§ 10). Załącznik nr 1 do ogólnych przepisów BHP wskazuje jako elementy rozpoznawcze osoby przekazującej sygnały ręczne np. kurtkę, kamizelkę, kask lub opaskę w jaskrawych kolorach, używanych wyłącznie przez nią (§ 24 zał. nr 1).
6. Odmowa wykonania polecenia i zastępstwa
Operator, sygnalista i hakowy powstrzymują się od wykonania polecenia, które jest niedopuszczalne według § 11 ust. 1 albo zabronione w instrukcji żurawia. O przyczynach powiadamiają pracodawcę, osobę kierującą pracownikami na terenie pracy żurawia lub osobę do tego wyznaczoną (§ 11 ust. 2).
	Zastępstwa  kto i na których zmianach zastępuje wyznaczone osoby; zastępca spełnia wymagania z § 3–5

	

	



	
	
	

	Pracodawca lub osoba upoważniona (podpis)
	
	Osoba kierująca pracownikami na terenie żurawia (podpis)



Rozporządzenie z 22 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2147) dotyczy żurawi wieżowych i szybkomontujących (§ 1 ust. 1, § 2 pkt 1) i nie przewiduje pisemnego wyznaczenia hakowego ani sygnalisty. Pismo zbiera w jednym miejscu dane, które pracodawca i tak sprawdza przed dopuszczeniem do pracy (§ 4 i § 5). Szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy wynika z art. 237³ § 2 Kodeksu pracy.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




