ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM
spawanie, cięcie, zgrzewanie papy, lutowanie i inne prace z otwartym ogniem lub iskrami (§ 36 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)
	Zezwolenie nr
	
	Data wystawienia
	

	Ważne od
data i godzina
	
	Ważne do
data i godzina
	



1. Wydający zezwolenie i obiekt
	Wydający zezwolenie
właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, na budowie zwykle generalny wykonawca
	

	Osoba wydająca
imię, nazwisko, funkcja
	
	Telefon
	

	Budowa / obiekt
nazwa i adres
	

	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu
jeśli jest: wersja i data
	
	Plan BIOZ / IBWR
jeśli dotyczy
	



2. Miejsce i rodzaj prac
	Miejsce prac
budynek, kondygnacja, pomieszczenie, oś, dach, plac składowy
	

	Opis prac
co jest spawane, cięte lub zgrzewane, czym i w jakim zakresie
	



Rodzaj prac (zaznacz):
☐	spawanie elektryczne lub gazowe
☐	cięcie termiczne (palnik gazowy, plazma)
☐	cięcie lub szlifowanie z wytwarzaniem iskier (szlifierka kątowa, przecinarka)
☐	zgrzewanie papy palnikiem, podgrzewanie mas bitumicznych
☐	lutowanie palnikiem
☐	inne prace z użyciem otwartego ognia: ...................................................................................
Prace są prowadzone (zaznacz):
☐	wewnątrz obiektu
☐	na dachu obiektu
☐	na terenie przyległym do obiektu lub na placu składowym
☐	w strefie zagrożenia wybuchem
3. Wykonawca i osoby wykonujące prace
	Wykonawca prac
firma, NIP; podwykonawca, jeśli dotyczy
	

	Kierujący pracami
imię, nazwisko
	
	Telefon
	



	Lp.
	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje (rodzaj i numer dokumentu)
	Ważne do
	Podpis*

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	



* Podpis potwierdza zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi w rejonie prac i ze środkami zabezpieczającymi z pkt 4 i 5 (§ 36 ust. 1 pkt 5). Prace wykonują wyłącznie osoby upoważnione, z odpowiednimi kwalifikacjami (§ 36 ust. 1 pkt 4). Przy pracach spawalniczych są to dokumenty z § 27 i 28 rozporządzenia w sprawie BHP przy pracach spawalniczych.


4. Ocena zagrożenia pożarowego w miejscu prac i w rejonach przyległych
Zaznacz, co występuje w miejscu prac albo w jego otoczeniu, także za ścianą, nad stropem i na niższych kondygnacjach:
☐	materiały palne w miejscu prac (izolacje, styropian, drewno, folie, papa, opakowania, odpady)
☐	palne elementy konstrukcji budynku lub instalacje techniczne w rejonie prac
☐	otwory, szczeliny, przepusty instalacyjne, szachty, przez które iskry mogą przedostać się dalej
☐	ciecze palne, gazy palne, butle z gazami w rejonie prac
☐	pomieszczenie, w którym wcześniej pracowano z łatwo palnymi cieczami lub palnymi gazami (wymagany pomiar stężenia)
☐	strefa zagrożenia wybuchem lub urządzenia zagrożone wybuchem
☐	system sygnalizacji pożarowej, instalacje gaśnicze lub oddymiające w strefie prac
☐	inne firmy pracujące w pobliżu, drogi ewakuacyjne przechodzące przez strefę prac
☐	inne: ..........................................................................................................
	Pomiar stężenia par cieczy lub gazów
wynik w % dolnej granicy wybuchowości (DGW)
	
	Kto i czym zmierzył
data, godzina
	



W pomieszczeniach i przy urządzeniach zagrożonych wybuchem oraz tam, gdzie wcześniej używano łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, prace wolno prowadzić tylko wtedy, gdy stężenie par lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości (§ 36 ust. 2 pkt 2).
	Opis zagrożenia i uwagi  co może się zapalić, którędy może przejść ogień lub iskry

	

	



5. Środki zabezpieczające
Zaznacz środki wykonane przed rozpoczęciem prac i wpisz szczegóły:
☐	usunięto materiały palne z miejsca prac i otoczenia, w promieniu: ........ m
☐	materiały i elementy, których nie można usunąć, osłonięto osłonami niepalnymi (koce, maty, ekrany)
☐	zabezpieczono otwory, szczeliny i przepusty oraz przestrzeń poniżej stanowiska (strefa rozprysku iskier i żużla)
☐	w miejscu prac jest sprzęt gaśniczy (gaśnice: rodzaj i liczba ........................, koc gaśniczy, woda)
☐	odcięto lub zabezpieczono instalacje (gaz, ciecze palne, inne: ........................)
☐	zbiorniki lub rurociągi po cieczach i gazach palnych oczyszczono przed spawaniem
☐	zapewniono wentylację pomieszczenia
☐	uzgodniono postępowanie z czujkami sygnalizacji pożarowej w strefie prac (z kim, na jaki czas: ........................)
☐	butle stoją pionowo, są zabezpieczone przed przewróceniem i chronione przed płomieniem, iskrami i nagrzaniem
☐	sprzęt do prac jest sprawny technicznie i zabezpieczony przed wywołaniem pożaru
☐	wyznaczono osobę do obserwacji miejsca w czasie prac
☐	wygrodzono i oznakowano strefę prac, poinformowano firmy pracujące w pobliżu
☐	inne: ..........................................................................................................
	Odpowiedzialny za przygotowanie miejsca prac
imię, nazwisko, funkcja
	
	Odpowiedzialny za przebieg prac
imię, nazwisko, funkcja
	

	Odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac
imię, nazwisko, funkcja
	
	Obserwacja miejsca w czasie prac
imię, nazwisko
	



	Dodatkowe warunki  np. przerwy, praca tylko w godzinach, zakaz pracy przy silnym wietrze, wymagania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

	

	





6. Dopuszczenie do prac
Miejsce prac sprawdzono, środki z pkt 5 zostały wykonane, a osoby z pkt 3 zapoznano z zagrożeniami. Prace można rozpocząć.
	Data i godzina dopuszczenia
	
	Uwagi
	



	
	
	
	
	

	Wydający zezwolenie
	
	Odpowiedzialny za przygotowanie miejsca
	
	Kierujący pracami (wykonawca)



7. Przedłużenie zezwolenia
Przedłużenie dotyczy tego samego miejsca i rodzaju prac. Zmiana miejsca, zakresu lub warunków wymaga nowej oceny zagrożenia i nowego zezwolenia.
	Data
	Godziny od / do
	Warunki sprawdzono (tak / nie), uwagi
	Podpis wydającego

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



8. Zakończenie prac i kontrola miejsca
	Prace zakończono
data i godzina
	
	Kontrola bezpośrednio po zakończeniu
godzina, kto
	

	Obserwacja miejsca po zakończeniu prac do godziny
czas ustala wydający zezwolenie
	
	Kontrola końcowa
godzina, kto
	



☐	sprawdzono miejsce prac i rejony przyległe, także niższe kondygnacje, pomieszczenia za ścianami i przestrzeń nad stropem
☐	nie stwierdzono tlenia, dymu, zapachu spalenizny ani nagrzanych elementów
☐	usunięto butle, sprzęt i odpady, uprzątnięto miejsce prac
☐	przywrócono działanie czujek i instalacji wyłączonych na czas prac
☐	inne: ..........................................................................................................
	Uwagi z kontroli

	

	



	
	
	
	
	

	Kontrolujący miejsce po pracach
	
	Kierujący pracami (wykonawca)
	
	Wydający zezwolenie (zamknięcie)



Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu prac, ustala przedsięwzięcia zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru lub wybuchu, wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca, przebieg prac i zabezpieczenie miejsca po ich zakończeniu, zapewnia wykonywanie prac przez osoby upoważnione z odpowiednimi kwalifikacjami i zaznajamia je z zagrożeniami. W czasie prac zabezpiecza się materiały palne w miejscu prac i w rejonach przyległych, utrzymuje sprzęt do likwidacji źródeł pożaru i używa sprawnego sprzętu, a po zakończeniu kontroluje miejsce prac i rejony przyległe (§ 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, t.j. Dz.U. 2023 poz. 822 ze zm.). Rozporządzenie nie określa formy zezwolenia ani czasu obserwacji miejsca po zakończeniu prac.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




