INSTRUKCJA BHP: ROBOTY IMPREGNACYJNE I ODGRZYBIENIOWE
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, maszyna i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Maszyna
środek: nazwa, producent, karta charakterystyki; metoda: natrysk, powlekanie, iniekcja
	
	Nr fabryczny lub ewidencyjny
	

	Stanowisko
kto obsługuje maszynę
	
	Gdzie dostępna instrukcja
np. przy maszynie, w kontenerze brygady
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy obsłudze
☐	zatrucie i podrażnienie przez opary i pyły środków
☐	pożar i wybuch przy środkach łatwo palnych i podgrzewaniu
☐	kontakt skóry i oczu z impregnatem
☐	porażenie prądem przy zawilgoconych urządzeniach
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	ochrona dróg oddechowych dobrana do środka według karty charakterystyki
☐	okulary albo gogle
☐	rękawice i odzież odporne na środek
☐	obuwie ochronne


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź, czy masz orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy z substancjami chemicznymi (§ 171 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
☐	przeczytaj instrukcję producenta i kartę charakterystyki środka (§ 172)
☐	oznakuj teren i przygotuj go tak, żeby rozlany impregnat nie skaził środowiska; na tym stanowisku nie prowadzi się innych robót (§ 173)
☐	przygotowuj impregnat w oddzielnym pomieszczeniu albo pod zadaszeniem, z wentylacją i sprzętem przeciwpożarowym dobranym do środka (§ 174 ust. 1, 2 i 5)
☐	zabezpiecz przewody i urządzenia elektryczne przed impregnatem, a do oświetlenia używaj lamp zasilanych napięciem bezpiecznym (§ 177)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	w pomieszczeniach zamkniętych pracuj przy kontroli stężenia substancji w powietrzu (§ 175)
☐	pędzle, szczotki i końcówki natryskowe trzymaj na trzonkach z osłonami przed ściekaniem impregnatu na ręce (§ 182 ust. 1)
☐	podgrzany impregnat pobieraj dopiero po zgaszeniu otwartego ognia (§ 182 ust. 3)
☐	nie zbliżaj się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem (§ 179)
☐	przy objawach zatrucia lub uczulenia przerwij pracę; taką osobę odsuwa się od kontaktu ze środkiem (§ 171 ust. 2)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zamknij pojemniki i odłóż środki do magazynu zgodnie z wymaganiami producenta (§ 170)
☐	umyj ręce i twarz, zdejmij zanieczyszczoną odzież
☐	impregnowane materiały przekaż do montażu dopiero po wyschnięciu impregnatu (§ 178)
7. Zakazy
☐	palenie i otwarty ogień przy środkach łatwo palnych
☐	praca w pomieszczeniu zamkniętym bez wentylacji
☐	jedzenie i picie na stanowisku pracy z impregnatem
☐	prowadzenie innych robót na stanowisku impregnacji (§ 173 ust. 3)


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Objawy zatrucia lub uczulenia
	

	Impregnat w oku lub na skórze
	

	Zapalenie się środka
	

	Rozlanie impregnatu
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




