LISTA KONTROLNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
codzienne sprawdzenie stanu technicznego (§ 7 rozporządzenia o wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, t.j. Dz.U. 2020 poz. 852)
	Wózek
rodzaj, producent, typ
	
	Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT
	

	Napęd
elektryczny, spalinowy, gazowy (LPG)
	
	Udźwig nominalny
z tabliczki znamionowej
	

	Budowa / miejsce pracy
	
	Organizator pracy
firma
	

	Tydzień
od – do
	
	Osoba nadzorująca prace wózkiem
imię, nazwisko, telefon (§ 14)
	



1. Sprawdzenie przed pracą (§ 7 ust. 1, punkty uzupełnij według instrukcji wózka, § 3 ust. 1)
	Punkt kontroli
	Pn
	Wt
	Śr
	Cz
	Pt
	So
	Nd

	Data
	
	
	
	
	
	
	

	Układ kierowniczy: luz, praca kierownicy
	
	
	
	
	
	
	

	Hamulec roboczy i postojowy
	
	
	
	
	
	
	

	Układ napędowy: jazda w przód i w tył, wycieki
	
	
	
	
	
	
	

	Maszt, łańcuchy, siłowniki: podnoszenie, opuszczanie, pochylanie
	
	
	
	
	
	
	

	Widły i osprzęt: pęknięcia, blokady przed zsunięciem
	
	
	
	
	
	
	

	Koła i opony: zużycie, uszkodzenia, ciśnienie
	
	
	
	
	
	
	

	Oświetlenie i lampa ostrzegawcza
	
	
	
	
	
	
	

	Sygnał dźwiękowy i sygnał cofania
	
	
	
	
	
	
	

	Wskaźniki i kontrolki: paliwo lub bateria, temperatura, błędy
	
	
	
	
	
	
	

	Pas bezpieczeństwa, daszek ochronny, kabina, fotel
	
	
	
	
	
	
	

	Kratka oparcia ładunku, lusterka, wycieraczki
	
	
	
	
	
	
	

	Tabliczka znamionowa i diagram udźwigu czytelne
	
	
	
	
	
	
	

	Butla gazowa (mocowanie, szczelność) albo akumulator (przewody, wtyczka)
	
	
	
	
	
	
	

	Wynik: S sprawny, N niesprawny, wózek wyłączony
	
	
	
	
	
	
	

	Godzina sprawdzenia
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis operatora
	
	
	
	
	
	
	



Wpisuj w kolumnie dnia: + sprawne, − nieprawidłowość (opisz na stronie 2), n/d nie dotyczy. Przy pracy na dwie zmiany prowadź osobną kartę dla każdej zmiany.
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem jezdniowym organizator pracy zapewnia sprawdzenie jego stanu technicznego, w szczególności prawidłowości działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu roboczego, a także sprawności oświetlenia i sygnalizacji, urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających operatora i osoby współuczestniczące w pracach transportowych (§ 7 ust. 1). Niedopuszczalna jest praca niesprawnym wózkiem i w sposób niezgodny z przeznaczeniem z instrukcji wózka (§ 7 ust. 3).


2. Nieprawidłowości i ich usunięcie (§ 7 ust. 2)
	Data
	Punkt i opis nieprawidłowości
	Wózek wyłączony (tak / nie)
	Komu zgłoszono, godz.
	Usunięto: data, kto
	Podpis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyniki sprawdzenia odnotowuje się w dokumentach eksploatacyjnych wózka jezdniowego (§ 7 ust. 2). Konserwację wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzą osoby z zaświadczeniem kwalifikacyjnym (§ 7 ust. 4); usunięcie usterki konserwator wpisuje w dzienniku konserwacji (§ 9 ust. 1 pkt 5 rozp. z 30 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2176).
3. Warunki na placu budowy przed pierwszym kursem (§ 17)
☐	podłoże o sprawdzonej wytrzymałości, nie niestabilne i nie śliskie (§ 17 pkt 3 i 7)
☐	nawierzchnia i nachylenie zgodne z instrukcją wózka (§ 17 pkt 2); drogi dla wózków bezszynowych do 5% (§ 14 rozp. o robotach budowlanych)
☐	miejsce pracy oświetlone albo wózek ma odpowiednie światła (§ 17 pkt 4)
☐	ładunki dostosowane do podstawy ładunkowej i w granicach udźwigu z instrukcji (§ 17 pkt 1 i 5)
☐	operator zna dopuszczalne prędkości na trasach i instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych (§ 5 ust. 1, § 8 ust. 1)
4. Operatorzy wózka
	Imię i nazwisko
	Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT nr / ważne do (§ 4 ust. 1)
	Szkolenie: butle gazowe (§ 4 ust. 3)
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Punkty kontroli są przykładem. Zakres i kolejność sprawdzenia dostosuj do instrukcji producenta wózka, według której wózek się użytkuje, obsługuje i konserwuje (§ 3 ust. 1). Maszyny przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi sprawdza się pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania, a gdy prowadzi się dla nich wymaganą dokumentację, sprawdzenie potwierdza się wpisem (§ 70 rozp. o robotach budowlanych).
	
	
	

	Sprawdził nadzorujący (data, podpis)
	
	Organizator pracy (data, podpis)



Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




