KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: BETONIARZ
dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Karta nr
	
	Data oceny
	

	Data następnego przeglądu oceny
	
	Wersja / zmiana nr
	



1. Pracodawca i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Stanowisko
betoniarz
	
	Budowa lub miejsce pracy
	

	Zadania
betonowanie z pompy i pojemnika, zagęszczanie wibratorem, pielęgnacja betonu, dodawanie domieszek
	

	Maszyny, narzędzia, materiały
	

	Liczba pracowników na stanowisku
	
	Osoby wymagające szczególnej ochrony
tak / nie, kto
	



	Metoda oceny
np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże
	
	Zespół oceniający
imiona, nazwiska, funkcje
	



2. Zagrożenia i ocena ryzyka
	Zagrożenie i jego źródło
	Możliwe skutki
	Stosowane środki ochrony
	Ryzyko (M / Ś / D)
	Działania dodatkowe

	Uderzenie przewodem pompy, rozerwanie lub zatkanie przewodu pod ciśnieniem
	
	
	
	

	Mieszanka betonowa i domieszki: podrażnienie i oparzenie skóry i oczu
	
	
	
	

	Drgania i hałas wibratora
	
	
	
	

	Przeciążenie i zawalenie deskowania
	
	
	
	

	Upadek z wysokości z krawędzi stropu
	
	
	
	

	Pojazd przy punkcie zsypu: potrącenie, stoczenie się
	
	
	
	

	Dźwiganie i wymuszona pozycja
	
	
	
	

	Warunki atmosferyczne
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.


3. Środki ochrony zbiorowej
☐	sygnalizacja między stanowiskiem odbioru a operatorem pompy
☐	przewody bez przejść po nich, redukcja ciśnienia przed rozłączeniem
☐	balustrady przy krawędziach stropu
☐	odbojnice przy punkcie zsypu
☐	równomierne opróżnianie pojemnika
4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
☐	hełm ochronny
☐	obuwie ochronne, przy mieszance kalosze
☐	rękawice odporne na cement
☐	okulary albo osłona twarzy
☐	ochronniki słuchu przy wibratorze
5. Wymagania wobec pracownika
☐	szkolenie wstępne i okresowe BHP
☐	aktualne orzeczenie lekarskie
☐	instruktaż z instrukcji BHP betonowania pompą
6. Przepisy szczególne dla stanowiska
☐	sygnalizacja z operatorem pompy (§ 100 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
☐	zakaz chodzenia po przewodach, redukcja ciśnienia przed rozbieraniem, zakaz przepychania od wylotu (§ 101)
☐	domieszki w wydzielonych naczyniach, ze środkami ochrony (§ 207)
☐	zakaz wylewania mieszanki z wysokości ponad 1 m (§ 208 ust. 3)
☐	odbojnice przy punkcie zsypu (§ 209)
7. Plan działań korygujących
	Lp.
	Działanie
	Odpowiedzialny
	Termin
	Wykonano (data)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	





8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Data
	Wersja karty
	Podpis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	



	
	
	

	Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)
	
	Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona



Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




