KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: INSTALATOR SANITARNY
dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Karta nr
	
	Data oceny
	

	Data następnego przeglądu oceny
	
	Wersja / zmiana nr
	



1. Pracodawca i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Stanowisko
instalator sanitarny
	
	Budowa lub miejsce pracy
	

	Zadania
instalacje wodne, kanalizacyjne, grzewcze i gazowe; przyłącza w wykopach; lutowanie i zgrzewanie
	

	Maszyny, narzędzia, materiały
	

	Liczba pracowników na stanowisku
	
	Osoby wymagające szczególnej ochrony
tak / nie, kto
	



	Metoda oceny
np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże
	
	Zespół oceniający
imiona, nazwiska, funkcje
	



2. Zagrożenia i ocena ryzyka
	Zagrożenie i jego źródło
	Możliwe skutki
	Stosowane środki ochrony
	Ryzyko (M / Ś / D)
	Działania dodatkowe

	Osunięcie ściany wykopu przy przyłączach
	
	
	
	

	Praca w studniach i kanałach: brak tlenu, gazy
	
	
	
	

	Oparzenia przy lutowaniu i zgrzewaniu
	
	
	
	

	Pożar przy pracy palnikiem
	
	
	
	

	Porażenie przy elektronarzędziach
	
	
	
	

	Pył przy bruzdowaniu
	
	
	
	

	Wymuszona pozycja ciała
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.


3. Środki ochrony zbiorowej
☐	zabezpieczenie ścian wykopu, zejścia co najwyżej co 20 m
☐	wentylacja i asekuracja przy pracy w studniach
☐	usunięcie materiałów palnych przy palniku, gaśnica
4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
☐	hełm ochronny
☐	rękawice ochronne i do prac gorących
☐	okulary ochronne
☐	obuwie ochronne
☐	szelki z liną ratunkową przy wejściu do studni
5. Wymagania wobec pracownika
☐	szkolenie wstępne i okresowe BHP
☐	aktualne orzeczenie lekarskie
☐	świadectwo kwalifikacyjne G przy instalacjach gazowych, jeśli dotyczy
6. Przepisy szczególne dla stanowiska
☐	wykop bez umocnień tylko do 1 m w gruntach zwartych, zejścia przy głębokości ponad 1 m (§ 147 i § 151 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
☐	wentylacja, droga ewakuacji i zabezpieczenia elektryczne w studniach i kanałach (§ 164)
☐	butle i przewody do spawania i lutowania gazowego według § 224–228
7. Plan działań korygujących
	Lp.
	Działanie
	Odpowiedzialny
	Termin
	Wykonano (data)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	





8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Data
	Wersja karty
	Podpis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	



	
	
	

	Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)
	
	Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona



Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




